# Datalänk för RTK- radio

Använd en radio-datalänk om du skickar eller tar emot RTK-data från en radio vid basstationens mottagar via en radiokanal.

Konfigurera anslutningen till radion vid rovern eller basstationen med hjälp av skärmen datalänk i mätprofilen. Se Konfigurera en radiodatalänk för rover eller To configure a base radio data link.

För att starta mätningen, se Starta en RTK-radiomätning vid rovern.

Radioöverväganden

Realtidsmätningsmetoder litar sig på problemfri radioöverföring.

För att reducera effekterna av interferens från andra basstationer som arbetar på samma frekvens, använd en överföringsfördröjning för din basstation som inte sammanfaller med andra på samma frekvens. För ytterligare information se Arbeta med flera basstationer på en radiofrekvens.

Ibland påverkar en anläggnings förhållanden eller topografi radioöverföringen negativt resulterande i begränsad täckning.

För att öka anläggningstäckning:

- Flytta basstationerna till framskjutande punkter runt anläggningen.
- Res basstationens radioantenn så högt som möjligt.
- Använd radioförstärkare.

Fördubbla sändningsantennens höjd för att öka täckningen med ca 40 %. Det skulle vara nödvändigt att fyrdubbla radiosändningens effekt för att uppnå samma effekt.

Radioförstärkare

Radioförstärkare ökar en basradios sändningsräckvidd genom att först ta emot bassändningen för att sedan återsända den på samma frekvens.

Du kan använda en repeater med en radio som har en kanalseparation på 12,5 kHz, och en eller två repeatrar med en radio som har en kanalseparation på 25 kHz.

Du kan konfigurera den inbyggda radion i Trimbles GNSS-mottagare för att skicka basdata vidare till andra roverenheter medan den utför en rovermätning. Detta kallas en rörlig reläuppsättning. Den inbyggda radion kan upprepa bassignalen över dess UHF-kommunikationslänk till andra roverenheter medan den samtidigt utför en rovermätning. Detta alternativ är tillgängligt för Trimbles GNSS-mottagare med inbyggda radioenheter som har alternativet UHF-sändning aktiverat.Välj detta repeaterläge när du vill ansluta till den inbyggda radion från skärmen Rover‑datalänk i mätprofilen.

För att använda några av dessa radioenheter som förstärkare, måste de konfigureras som förstärkare. För att göra detta, följ stegen ovan för att ansluta till radion och välj ett förstärkarläge, vilket visas om den radio som du är ansluten till har kan tjänstgöra som förstärkare. Annars, om radio har en frampanel, kan denna navändas för att ställa in förstärkarläge.