# Utsättning från kartan

Välj objekt på kartan och tryck sedan på Utsättning för att sätta ut dem med hjälp av positionsinformation från den anslutna GNSS-mottagaren eller en mätning med totalstation.

1. Om du väljer objekt från en länkad fil måste du kontrollera att filen (och vid behov, filens lager) är valbara. Du kan göra detta i Lagerhantering.

2. Tryck på objektet på kartan för att välja det. Du måste trycka på varje punkt eller linje som du vill välja. För linjer trycker du i närheten av linjens ände för att välja linjens början.

3. Tryck på Utsättning eller Enter på kontrollenhetens knappsats.

4. Om mer än ett objekt är markerat läggs det till i listan Utsättning där du kan välja dem för utsättning.

   När du använder ett objekt i en länkad fil vid utsättning, kopierar Trimble Access objektets egenskaper från filen och lagrar dem med punkten, linjen eller polygonen i jobbet.

Se Utsättning, för mer information om att sätta ut olika objekt, navigera till det objekt du sätter ut, och sätta ut relativt till en yta.

#### Skapa objekt för utsättning från en BIM-modell

Vid utsättning från en BIM-modell kan du använda följande Cogo-metoder för att beräkna och skapa de objekt du behöver ta ut:

- Skapa mittpunkten för en yta

  För att beräkna mittpunkten för en yta i en IFC-modell, väljer du ytan på kartan och sedan Beräkna mittpunkt från tryck och håll-menyn. Det här är användbart för att hitta mittpunkten för en bult eller cylinder så att du kan sätta ut den.

  Se Beräkna mittpunkt, för mer information.

- Skapa mittlinjen för ett objekt

  För att beräkna mittlinjen för ett rörliknande objekt i en BIM-modell, som t.ex. ett rör eller en cylinder, väljer du det på kartan och väljer sedan Beräkna mittlinje från tryck och håll-menyn. Programmet beräknar en polylinje som löper längs objektets mittlinje.

  Se Beräkna mittlinje, för mer information.