# Förklaring av skevningsövergång

Du kan lägga till värden för skevning när du definierar en RXL-väg.

## Kurvans utsida (höga sidan)

Som visas nedan är värdet för skevningsövergång den maximala algebraiska skillnaden i tvärlutningen (3) mellan ett elementet (vanligen körbana) (1) där elementet är justerat med skevning och vägrenen (2) vilken inte är justerad med skevning. Om stationen som sätts ut innehåller skevningsvärden som resulterar i att tvärlutningens skillnad överstiger angivet maximum, justeras vägrenens lutning så att den algebraiska skillnaden för lutningen inte överstigs.

## Kurvans insida (låga sidan)

För insidan av en skevningskurva använder vägrenen (2) dess givna värde om inte värdet är mindre än sluttningsvärdet för den skevade körbanan (1). I detta fall används skevningsvärdet för körbanan för vägrenen. Detta händer enbart om ett värde för maximum skevningsövergång har specificerats.