# Radiolokaliserare

Du kan ansluta Trimble Access till en radiolokaliserare och mäta platsen för underjordiska tillgångar såsom kablar och rör.

Använd Trimble Access för att mäta en markpunkt med en GNSS-mottagare eller ett konventionellt instrument, och använd den anslutna radiolokaliseraren för att mäta kabelns eller rörets djup, och skicka djupinformationen till Trimble Access. Trimble Access lagrar ett par punkter: en markpunktsmätning och en vektor från markpunktsmätningen till verktyget med hjälp av djupet som tas emot från den anslutna radiolokaliseraren.

Filen med funktionskodsbiblioteket GlobalFeatures.fxl och följande ULD-filer (Utility Location Definition) finns i mappen C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files när du installerar programmet Trimble Access:

- Filen RD8100.uld för kabel- och rörlokaliseraren Radio Detection RD8100

- Filen vLoc3.uld för mottagaren Vivax Metrotech vLoc3-Pro när den är utrustad med en Bluetooth-modul i vLoc3-serien

Använd lämplig ULD-fil för din lokaliserare med filen GlobalFeatures.fxl för att konfigurera ditt jobb för mätning av punkter med radiolokaliseraren. De grundläggande stegen är:

1. Skapa ett jobb som använder en fil med det funktionsbibliotek som innehåller verktygsfunktionskoder med attribut som matchar namnen på attributen i ULD-filen.
2. Konfigurera radiolokaliserarens inställningar i mätprofilen.
3. Starta en mätning.
4. Sammankoppla med radiolokaliseraren via Bluetooth.
5. Mät punkter med den kod som konfigurerats med attributen för att registrera djupinformationen från radiolokaliseraren.

Mer information om stegen finns nedan.

Dessutom innehåller ULD-filen exempel och tips för att sammankoppla och använda den lokaliseraren. Se Konfiguratio av fil för radiolokaliserare, för mer information.

Konfigurera attributen för radiolokaliserarens data

1. Använd lämplig ULD-fil som finns i mappen Trimble Data\System Files på kontrollenheten.

   Eller, ladda ner ULD-filen från sidan Mallfiler i Hjälpportal för Trimble Access.

2. Använd ett textredigeringsprogram för att visa ULD-filen och identifiera de attribut du vill lagra med punkter i jobbet. Redigera attributens namn, vid behov.

   Se Konfiguratio av fil för radiolokaliserare, för information om hur ULD-filen är uppbyggd.

3. Användning av Feature Definition Manager i Trimble Business Center.

   1. Konfigurera funktionskoder för varje typ av tillgång du vill hitta.

   2. Skapa ett nummer- eller textattribut med samma namn som ett av attributens namn i ULD-filen, för respektive funktionskod.

   3. Skapa ett Nummer- eller Textattribut för alla övriga attribut i ULD-filen som du vill ska lagras med punkten. Kontrollera att namnet på respektive Nummerattribut i FXL-filen överensstämmer med motsvarande attributnamn i ULD-filen.

      Mer information, inklusive hur du hämtar en FXL-fil som innehåller ett exempel på en ULD-funktionskod, finns i Konfiguration av FXL-filen för ULD-attribut i Konfiguratio av fil för radiolokaliserare.

4. Kopiera den redigerade ULD- och FXL-filen till mappen Trimble Data\System Files på alla de kontrollenheter som behöver den.

Konfigurera radiolokaliserarens inställningar i mätprofilen

1. Tryck på och välj Inställningar / Mätprofiler.Välj den mätprofil som krävs. Tryck på Edit.

2. Välj Radiolokaliserare.

3. Välj ett av instrumenten i Typ‑ fältet.

   Instrumentlistan skapas från ULD-filen (eller filerna) i mappen System Files.

   Kontrollenhetens port är inställd på Bluetooth.

4. Välj den Metod som används för att namnge markpunkter som mäts i Trimble Access och ange sedan markpunktsidentifieraren i fältet Lägg till . Du kan välja att namnge markpunkter med hjälp av:

   - ett prefix som läggs till i punktnamnet, till exempel GND_.

   - ett suffix som läggs till i punktnamnet, till exempel _GND.

   - en konstant som läggs till i punktnamnet om punktnamnen använder numeriska värden.

     Om du exempelvis anger 1000 i fältet Lägg till, blir motsvarande markpunkt 1001, om punktnamnet är 1.

5. För att mäta punkten automatiskt när djupet tas emot från radiolokaliseraren markerar du kryssrutan Automatisk mätning för mottaget djup .

6. Tryck på Godkänn.

7. Tryck på Lagra.

Ansluta till radiolokaliserare

Ange lokaliserarens kommunikationsprotokoll till ASCII-format - version 1, innan du ansluter till kabel- och rörlokaliseraren Radio Detection RD8100.

Aktivera Bluetooth på radiolokaliseraren, för att ansluta till radiolokaliseraren. Tryck på Trimble Access i och välj Inställningar/Anslutningar och välj sedan fliken Bluetooth för att söka efter enheter och sammankoppla dem med radioslokaliseraren. För mer information, se Bluetooth-anslutningar.

PIN-koden för sammankoppling med RD8100 är som standard 1234. Det finns ingen PIN-kod som standard för vLoc3-Pro. För mer information om Bluetooth-anslutningar med:

- RD8100, se användarhandboken för RD8100

- vLoc3-Pro, se användarhandboken för mottagare i vLoc3-serien

Mäta punkter med radiolokaliseraren

Du kan lagra en punkt vid den uppmätta höjden för en underjordisk tillgång med de flesta punktmätningsmetoderna, förutom:

- vid mätning av kontinuerliga detaljpunkter, kalibreringspunkter eller observerade punkter i en GNSS-mätning.

- Vid mätning av kontinuerliga detaljpunkter eller ett fjärrobjekt vid en mätning med totalstation.

Mäta punkter med radiolokaliseraren:

1. Skapa ett jobb och välj den fil med funktionsbibliotek du har konfigurerat för att överensstämma med ULD-filen, på skärmen för jobbets egenskaper.
2. Välj mätprofilen med dina konfigurerade inställningar för radiolokaliseraren och starta mätningen.

3. Anslut till radiolokaliseraren via Bluetooth.

   Om du tidigare har sammankopplat radiolokaliseraren, kommer Bluetooth att anslutas automatiskt till Trimble Access, om Bluetooth är aktiverat på båda enheterna.

4. Tryck på och välj Mätning.
5. Ange punktens namn och koden för punkten.

6. Välj Metod för den punkt du mäter.

7. Definiera en Djupoffset för att justera det uppmätta djupet. Ange en positiv eller negativ djupoffset så att det lagrade djupet är på den höjd som är intressant: toppen, mitten eller botten av den upptäckta lokaliseraren.

   För att kunna ange värdet för Djupoffset måste du veta storleken på tillgången och om radiolokaliseraren mäter till toppen, mitten eller botten av den upptäckta tillgången (och detta kan ändras beroende på typen av tillgång).

8. Använd radiolokaliseraren för att mäta djupet på den underjordiska tillgången. Mätuppgifterna skickas automatiskt till Trimble Access, och djupvärdet som tas emot från radiolokaliseraren visas i fältet Djup på skärmen Mått .

   Om kryssrutan Automatiskt mått på mottaget djup är markerad i mätprofilen mäts punkten Trimble Access automatiskt.

9. Om du inte har aktiverat Automatisk mätning på mottaget djup trycker du på Mät för att mäta punkten med den anslutna GNSS-mottagaren eller det konventionella instrumentet.

10. Tryck på Lagra.

    Om kryssrutan Fråga efter attribut är markerad på skärmen Alternativ visar programmet den andra attributinformationen som skickats från radiolokaliseraren. Attributen som registreras med punkten beror på den data som skickas av radiolokaliseraren och hur du har ställt in attributen i FXL- och ULD-filen.

11. Redigera attributinformationen efter behov. Tryck på Lagra.

Markpunkter visas på kartan som konstruktionspunkter. Markpunkter matchas med motsvarande mätpunkt på skärmen Granska jobb. Den angivna koden tilldelas tillgångsmätningen och allt linjearbete som konfigurerats kommer endast att ritas för tillgångsmätningarna, koden tilldelas inte till markpunkten.