# Exakta höjder

Om du använder en GNSS-mottagare för utsättning behöver du inte hålla siktlinjen till en totalstation. Ibland behöver du dock använda en totalstation för bättre höjdkontroll. I Trimble Access Roads kan du aktivera alternativet Exakt höjd för att få det bästa av två världar: skapa en integrerad mätning och använd GNSS för horisontell positionering och använd totalstationen för vertikal positionering.

Eftersom du inte behöver totalstationen för horisontell positionering kan du placera den på en hög punkt med god sikt (inga horisontella koordinater behövs) och använda funktionen Stationshöjd för att anknyta till kända punkter för att ställa in höjdkontrollen.

Vid användning av Exakt höjd ger programmet horisontell navigering baserat på GNSS, och vertikal navigering från totalstationen. När du lagrar den utsatta punkten, lagras historik om tre punkter: en GNSS-position, en totalstations position och en kombinerad position.

Titta på videon Integrerad mätning med exakt höjd på Trimble Access YouTube-kanal, för en översikt över hur du ställer in exakt höjd och använder den för att sätta ut en väg.

Konfigurera programmet för att använda exakt höjd

1. Markera kryssrutan Exakt höjd, i den integrerade mätprofil du vill använda.Se Konfigurera den integrerade mätprofilen, för mer information.

2. Du måste växla till appen Roads för att använda exakta höjder. Tryck på och på namnet på den app du använder för närvarande och välj sedan det program du vill växla till, för att växla mellan program.

Konfigurera ett konventionellt instrument

För att konfigurera ett konventionellt instrument, placerar du instrumentet på en plats med god synlighet och med avstånd till maskiner. Höjden bestäms genom en eller flera mätningar av Stationshöjd till punkter med kända höjder. Man kan placera den fjärrstyrda totalstationen på en känd kontrollpunkt, men det är inte nödvändigt.

1. Placera det konventionella mätinstrumentet och tryck sedan på och välj Utsättning/<namn på integrerad mätprofil>/Stationshöjd.

2. RTK-mätningen startar. När RTK-mätningen har initialiserats kan du påbörja stationskonfigurationen för den konventionella mätningen.

3. Ställ in dekorrektioner som associeras med instrumentet.

   Om Korrektioner ‑formulären inte visas, ställ in korrektionerna genom att välja Optioner från Stationsetableringsskärmen.För att visa Korrektioner ‑formulären vid uppstart, välj Visa korrektioner vid uppstart ‑optionen.

4. Tryck på Godkänn.
5. Ange vid behov Namnet på instrumentets punkt, Kodoch Instrumenthöjd. Godkänn standardpunktens namn och instrumenthöjden 0,000, om instrumentet inte är placerat på en känd punkt med en känd höjd.
6. Tryck på Godkänn.

7. Mata in punktnamn, kod, och prismadetaljer för punkten med känd höjd.

   Tryck på bredvid fältet Punktnamn, för att välja en punkt som redan finns i jobbet, såsom en kontrollpunkt. Eller, så kan skriva in en punkt. Punkterna behöver endast ett namn och en höjd. Det behövs inga horisontella koordinater.

   Om du använder IMU-lutningskompensation för RTK-delen av den integrerade mätningen, tillämpas inte lutningskompensationen på de konventionella mätningarna. Kontrollera att stången är plan när alternativet Exakt höjd är aktiverat vid mätning av en väg med hjälp programmet Roads, och vid användning av konventionella mätningar med en totalstation.

8. Placera prismat på punkten med den kända höjden och tryck på Mät. Höjdvärdet överförs till instrumentets punkt. När mätningen lagrats, visas Punktförbättringar.

9. Från skärm för Punktförbättringar, tryck på en av följande skärmtangenter:

   - + Punkt (för att observera flera kända punkter)
   - Detaljer för att granska eller redigera punktdetaljer
   - Använd för att aktivera/inaktivera en punkt
10. För att granska resultatet för stationshöjd tryck på Resultat i skärmen för Punktförbättringar.Tryck Lagra för att godkänna resultatet.

Påbörja utsättningen

1. Tryck och håll på kartan och tryck sedan på Utsättning.

   Programmet visar ett meddelande som anger att Exakt höjd för utsättning av väg är aktiverat.

   Om du använder en GNSS-mottagare med IMU-lutningskompensation varnar meddelandet om att du måste nivellera stången för utsättningskontrollerade observationer, eftersom lutningskompensationen inte tillämpas för konventionella observationer.

2. Tryck på OK för att avvisa meddelandet.

3. Vägen är klar att sättas ut med din önskade utsättningsmetod.

   Vid utsättning ger programmet horisontell navigering baserad på GNSS, och vertikal navigering från totalstationen.

   När du lagrar den utsatta punkten, lagras historik om tre punkter: en GNSS-position, en totalstations position och en kombinerad position.

Om inte den fjärrstyrda totalstationen kan mäta till målet visas värdena för schaktning/fyllning och vertikalt avstånd med "?".