# Prismakonstant

När du väljer ett Trimble‑prisma i fältet Prismatyp på skärmen Målegenskaper definieras prismakonstanten automatiskt.Om du väljer Anpassad i fältet Prismatyp måste du ange prismakonstanten manuellt.

Genom att välja korrekt prismatyp och ange korrekt prismakonstant säkerställer du att de lämpligaste korrektionsvärdena tillämpas på den lutande längden och den vertikala vinkeln för geocentrisk offset och prismakonstant. Korrektionen är endast av betydelse när man observerar stegvisa vertikalvinklar.

Mata in Prismakonstanten in millimeter (mm).Mata in ett negativt värde om prismakonstanten skall subtraheras från uppmätta avstånd.

Vid användning av ett Trimble tillämpas alla korrektioner i programmet Trimble Access.

För vissa instrument från tredje part, kontrollerar programmet Trimble Access för att se om en prismakonstant har tillämpats av instrumentet och programmet.När Du väljer Stationsetablering, visas meddelanden i statusraden som informerar om vad som har och inte har kontrollerats.

Om programmet inte kan kontrollera inställningen på totalstationen, men:

- det finns en prismakonstant inställd på instrumentet, se då till att prismakonstanten i programmet är inställd på 0,000.
- det finns en prismakonstant inställd i programmet, se då till att prismakonstanten i instrumentet är inställd på 0,000.

Du kan vid behov redigera posterna för prismakonstant för observationer som redan lagrats i jobbet med Granska jobb eller Punkthanteraren.