# Lägga till rotation

För att definiera rotationen för den valda tunneldefinitionen:

1. Tryck på Rotation.
2. Tryck på Lägg till.
3. Mata in Startstationen.

4. Ange värde för Rotation.

   Om tunneln ska rotera åt vänster ange ett negativt värde.

   Om tunneln ska rotera åt höger ange ett positivt värde.

   Om man definierar rotationens start anger man rotationsvärdet 0%.

5. Ange Horisontell förskjutning och Vertikal förskjutning för Skevningspunkten om så krävs.

   Om rotationen vrider runt poly linjen ska du ange offset-värdet till 0,000.

   - Om den horisontella och/eller den vertikala utbredningen förskjutits blir Horisontal offset och Vertikal offset för Pivotpunkten relativt den förskjutning poly linjen.
   - Om pivotpunkten har förskjutits från linjen visas symbolen som markerar den förskjutna position i tvärsektionsvyn när man:
   - granskar en tunneldefinition
   - mäter en tunnel
   - granskar en uppmätt tunnel
6. Tryck på Lagra.
7. Fortsätt att lägga till värden för rotation för andra stationer.

8. Tryck på Stäng, när du är klar.

9. Tryck på Godkänn.

10. Mata in de andra tunnelkomponenterna, eller tryck Lagra för att lagra tunneldefinitionen.

Notering - Nedan förklaras i vilken ordning tvärsektioner i olika former med rotation applicerad beräknas innan interpolering av mellansektioner sker:

1. Konstruera den första tvärsektionen och applicera rotation
2. Konstruera den andra tvärsektionen och applicera rotation
3. Interpolera mellan de två beräknade tvärsektionerna