# Hantera data som visas på kartan

Trimble Access tillhandahåller olika verktyg för att styra vilka data som visas på kartan så att du kan fokusera på de data du arbetar med och lättare hitta och återgå till de funktioner eller områden du är mest intresserad av.

Zooma till intresseområden

Det är användbart att skapa ett intresseområde när du har en stor arbetsplats och bara vill visa den del du för närvarande arbetar i.

- För att skapa ett intresseområde använder du verktygen för kartpanorering och zoomning så att kartan bara visar den del av kartan som du är intresserad av och trycker sedan och håller på Zooma hela i Kartans verktygsfält och väljer Ange intresseområde.

- Tryck på och håll Zooma hela intryckt , välj sedan Visa intresseområde.

Eller, så kan du konfigurera zoom-området så att en del av kartan utesluts. Det är användbart när du exempelvis vill exkludera en basstations position som är flera kilometer bort.

- Använd verktygen för kartpanorering och zoom så att kartan bara visar den del av kartan du vill inkludera i zoom-området och tryck sedan på och håll Zoome hela intryckt i Kartans verktygsfält, och välj Ange användarens zoomutbredning, för att ställa in zoom-området. Detta är nu den kartvy som visas när du trycker på Zooma hela.

- Tryck på och håll Zooma hela intryckt, och välj sedan Rensa användarens zoom-omfattning, för att rensa den anpassade vyn.

Visa eller dölja länkade filer och lager

Du kan minska röran på kartan genom att välja att bara visa några av de filer som är länkade till jobbet, eller några av lagren i dessa filer. Tryck på i kartans verktygsfält för att öppna fliken Lagerhantering, välj Kartfiler och tryck sedan på markeringen bredvid filens eller lagrets namn, om du vill ändra filer eller lager i filerna som är synliga. Se Hantera lager i kartfiler, för mer information.

Använd fliken Skanningar i Lagerhanteraren, om jobbet innehåller skannade punktmoln (.rcwx-filer) eller skannade filer (.tsf), för att dölja eller visa skannade filer på kartan och på skärmen Video. Se Hanterar skannade lager.

Förbättra datasynligheten på kartan

Tryck på i kartans verktygsfält och välj Genomskinlighet, för att ge bättre kontrast till funktioner i jobbet eller i andra länkade filer och justera sedan inställningarna för att öka genomskinligheten för kartans bakgrund eller BIM-modellen. Se Genomskinlighet för kartdata.

Isolera data av intresse på kartan

För att isolera den data du är mest intresserad av:

- Använd fliken Skanningar i Lagerhanteraren för att skapa en region, om jobbet innehåller skannade punktmoln (.rcwx-filer) och du bara är intresserad av vissa delar av de skannade punktmolnen. En region kan inkludera punkter från flera .rcwx-skanningar, likväl som andra regioner. Se Hanterar skannade lager, för mer information.

- För att se tydligare inuti en BIM-modell eller skannat punktmoln använder du Begränsningsrutan för att utesluta delar av BIM-modellen, såsom golv eller ytterväggar, eller för att utesluta delar av punktmolnet. Se Begränsningsruta.

- Om du enkelt vill visa endast vissa objekt i en BIM-modell oavsett vilken BIM-fil eller vilket lager de befinner sig i använder du verktygsfältet BIM . Se Visar endast vissa objekt i en BIM-modell.

Om du visar en BIM-modell kan du använda Begränsningsrutan och verktygen i BIM-verktysfältet tillsammans för att isolera den specifika delen av modellen som du vill visa.

Filtrera jobbdata som visas på kartan

Lagerhanteraren innehåller två flikar för filtrering av punkter, linjer, bågar och polylinjer i det jobb som visas på kartan:

- Använd fliken Filter för att filtrera jobbdata efter mätningstyp, till exempel efter detaljerade mätningar, observerade stompunkter, inmatade punkter, beräknade cogo-punkter och så vidare. Se Filtrerar data på typ av mätning.

- Använd fliken Funktioner för att filtrera jobbdata efter de funktionskoder som definieras av den FXL-fil för funktionsbiblioteket som är länkad till jobbet. Se Filtrera data på funktionslager.