# Starta en OmniSTAR-mätning

Stegen för att starta en mätning med tjänsten OmniSTAR för differentiella korrektioner beror på om du använder OmniSTAR som en del av en RTK-mätning, i en differentiell mätning i realtid, eller separat.

För mer information om OmniSTAR, se OmniSTAR Differentiella korrektioner.

Att starta en RTK OmniSTAR-mätning

1. Skapa en RTK-mätprofil med satellitdifferentialen satt till OmniSTAR.Se Alternativ för Rover.

2. Starta en RTK-mätning och använd denna mätprofil.

   Skärmen Välj OmniSTAR Offset visas.

   För att kunna relatera OmniSTAR‑positionerna med RTK‑positionerna måste man mäta OmniSTAR‑offset mellan en punkt mätt med RTK och samma punkt mätt med OmniSTAR.Innan man kan beräkna offset måste man vänta tills OmniSTAR-mätningen konvergerar.

   För att mäta utan konvergensfördröjning kan du:

   - Mäta OmniSTAR offset senare när OmniSTAR‑systemet har konvergerat. För att göra detta:

     1. Tryck på Esc och använd RTK i den fortsätta mätningen.
     2. För att kontrollera om OmniSTAR-mätningen har konvergerat, trycker du på och väljer Mätning/OmniSTAR-initialisering.
     3. När OmniSTAR‑mätningen har konvergerat tryck på Offset och mät därefter OmniSTAR offset. Se steg 4-10 nedan.
   - Initiera din OmniSTAR‑mätning vilket gör det möjligt att fortsätta mätningen med hjälp av OmniSTAR‑signaler om den markbaserade radiolänken avbryts under en RTK‑mätning.Se Initiera en OmniSTAR-mätning.
3. Tryck på Ny.

4. Markera en tidigare uppmätt punkt från fältet Initieringspunkt. Trimble rekommenderar att man väljer den mest lämpliga RTK-punkten med högst kvalitet.

5. Definiera antennen.

6. Med mätningens mottagare positionerad vid Initieringspunkten, trycker du på Starta för att mäta punkten.

   När mätningen är klar beräknar Trimble Access den offset som uppstår mellan OmniSTAR-positionen och initieringspunkten. Därefter appliceras offset till de efterföljande korrigerade OmniSTAR-positionerna från GNSS-mottagaren vilket säkerställer att OmniSTAR-positionerna stämmer med RTK-positionerna.

   När OmniSTAR-signaler tas emot, ändras radiosymbolen till en SBAS/OmniSTAR-symbol , och RTK:OmniSTAR visas på statusraden.

   - Tryck på för att se statusen för SBAS.Tryck på tangenten Info från skärmen SBAS‑status för att se information om OmniSTAR‑initieringen.Tangenten Info är endast tillgänglig när man är i en mätning.
   - Tryck på tangenten Datalänk från skärmen SBAS status för att öppna skärmen Rover radio.

   - Om lösningen OmniSTAR inte konvergerar som det är tänkt kan det vara så att man behöver vänta längre. Om du mätt en OmniSTAR offset när precisionsuppskattningarna var höga, eller om man väljer att använda en offset med höga precisionsuppskattningar kan det vara så att OmniSTAR inte konvergerar.

7. Fortsätt mätningen.

   Om den markbaserade radiolänken avbryts under en RTK‑mätningen går det att fortsätta mätningen med OmniSTAR‑signaler.

Man behöver inte ta fram en ny OmniSTAR offset för efterföljande RTK‑mätningar med OmniSTAR och med samma RTK‑bas som tidigare. När man börjar mätningen listas tidigare uppmätta offset från den aktuella basen.Välj lämplig offset.

Tryck på Alla för att se alla tidigare uppmätta offset för samtliga baser. Tryck därefter på Filter för att filtrera listan så att den bara visar offset för den aktuella basen.Man måste markera en offset för den aktuella RTK-basen eller en annan bas med samma kalibrering.Tryck på Radera för att ta bort en offset.Tryck på Rensa för att rensa tidigare markerade offset.

Starta en realtids-differentiell OmniSTAR-mätning

För att mäta med hjälp av en realtids-differentiell mätning och OmniSTAR gör du följande:

1. Skapa en realtids-differentiell mätprofil med sändningsformatet inställt på OmniSTAR.Se Alternativ för Rover.

2. Starta en realtids-differentiell mätning med denna mätprofil.

   När OmniSTAR-signaler tas emot (och inte RTK), ändras radiosymbolen till en SBAS/OmniSTAR-symbol . Tryck på symbolen SBAS/OmniSTAR för att se SBAS-status.

Om man har ett abonnemang för OmniSTAR HP, G2, eller XP kommer noggrannheten för positionen efter konvergering förbättras allt eftersom systemet konvergeras.

Starta en mätning med OmniSTAR när RTK inte är tillgängligt

Om det inte går att starta en RTK-mätning går det att starta endast en OmniSTAR-mätning. För att göra detta:

1. Försök att starta en RTK-mätning som är konfigurerad för att använda OmniSTAR-systemet när RTK inte är tillgängligt.
2. Tryck Esc. Du kommer få frågan om du vill avsluta mätningen eller starta en OmniSTAR-mätning utan att invänta RTK.
3. Tryck på Fortsätt för att starta OmniSTAR‑mätningen.

4. Välj en OmniSTAR-offset. Den offset som valts är markerad med en bock.

   Eftersom du fortfarande inte tagit emot någon RTK-bas kan offset-listan inte filtreras. Du måste välja en offset med en lämplig bas.

5. Fortsätt mätningen

   Om du senare är inom radions räckvidd upptäcks RTK‑basen och meddelandet Ny bas har uppstäckts. Detta gör det möjligt att välja basen och fortsätta mätningen med RTK.

Initiera en OmniSTAR-mätning

Om du startar en mätning utan RTK, eller om den markbaserade radiolänken försvinner under en RTK-mätning och du förlorar låsningen mot satelliterna vilket resulterar i att OmniSTAR förlorar konvergensen, kan du initiera OmniSTAR-systemet manuellt. För att göra detta:

1. Tryck på och välj Mätning/OmniSTAR-initialisering.

2. Markera en offset. Den offset som valts är markerad med en bock.

3. Tryck på Init.

4. Markera en tidigare uppmätt punkt från fältet Initieringspunkt.

   Trimble rekommenderar att man väljer den mest lämpliga RTK-punkten med högst kvalitet.

5. Definiera antennen.

6. Med mätningens mottagare positionerad vid Initieringspunkten, trycker du på Starta för att mäta punkten.

   OmniSTAR-systemet kommer att konvergera.

- Detta går endast att göra för abonnemangsnivåerna OmniSTAR HP, G2 och XP.
- Denna procedur är inte nödvändig om man kör en RTK-mätning och en OmniSTAR-offset är markerad. Då kan OmniSTAR initiera automatiskt från RTK-mätningen.
- Tryck på för att se statusen för SBAS.Tryck på tangenten Info från skärmen SBAS‑status för att se information om OmniSTAR‑initieringen.Tangenten Info är endast tillgänglig när man är i en mätning.
- Skärmen SBAS status visar namnet på aktuellKorrektionssatellit. För att välja en annan satellit ska man trycka på Optioner och därefter välja den önskade satelliten från listan.Man kan när som helst ändra korrektionssatelliten. Man behöver inte starta om mätningen om man ändrar korrektionssatelliten.Alternativt kan man välja Anpassad och därefter ange den frekvens och bithastighet som ska användas.Ändringar som görs i inställningar används nästa gång du startar en mätning.