# Sätta ut punkter

Du kan sätta ut en enstaka punkt eller en grupp punkter från kartan eller från menyn.

Innan du börjar, bör du konfigurera dina inställningar för visning av navigering. Du kan sätta ut relativt till en digital terrängmodell eller det givna höjdvärdet, om så krävs.

När du navigerar till punkten, kan du navigerar till och sätta ut en ny punkt som definieras av en azimut och offset från den valda punkten, om så krävs.

För att sätta ut en enstaka punkt från kartan

### Konventionell Mätning

1. Kontrollera att Målhöjden är korrekt.

   För att ändra antennhöjden, trycker du på antennsymbolen i statusfältet och anger målets höjd. Tryck på Godkänn.

2. Tryck och håll på kartan och tryck sedan på Utsättning.Eller, så dubbeltrycker du på punkten.

3. Navigera till punkten.

4. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

5. Tryck på Godkänn för att lagra punkten.
6. Om du valde alternativet Visa före lagring kommer de utsatta delta du valde i skärmen Utsättningsalternativ att visas. Tryck på Lagra.

Tryck på Alternativ på skärmen Utsättning och avmarkera kryssrutan Markera punkt med laserpekare, för att mäta utsättningspositionen utan att placera om laserpekaren.När kryssrutan är avmarkerad, visas skärmknappen Mät på skärmen Utsättning som vanligt.

### GNSS-mätning

1. Kontrollera att informationen för Antennhöjd och Mät till är korrekt.

2. Tryck och håll på kartan och tryck sedan på Utsättning.Eller, så dubbeltrycker du på punkten.

3. Navigera till punkten.

4. När punkten befinner sig inom toleranserna, mät punkten.
5. Tryck på Lagra.
6. Om du valde alternativet Visa före lagring kommer de utsatta delta du valde i skärmen Utsättningsalternativ att visas. Tryck på Lagra.

Sätta ut enstaka punkt från Utsättningsmenyn

1. Tryck på och välj Utsättning/Punkter.
2. Om listan Sätta ut punkter visas bredvid kartan, trycker du på Punkt för att ändra utsättningen till en enstaka punkt.
3. Tryck på bredvid fältet Punktnamn och väljer:
   - Lista för att visa en lista över alla punkter i det aktuella jobbet och dess länkade filer.
   - ”Joker”-sökning för att välja från en filtrerad lista över alla punkter i det aktuella jobbet och dess länkade filer.
   - Skriv in för att skriva in koordinaterna för den punkt som ska sättas ut.

   Tryck på Närmast för att fylla i fältet Punktnamn med namnet för den närmaste punkten.(I stående läge, sveper du åt höger längs raden med skärmtangenter för att visa fler skärmtangenter.)Närmast genomsöker det aktuella jobbet och alla länkade filer för att hitta den närmaste punkten som inte är utsättningskontrollpunkt eller en given punkt för utsättningskontrollpunkterna.

4. Ange Punktens ökningsvärde. När punkten har mätts och lagrats, använder programmet värdet för Punktökning för att konstatera nästa punkt som ska sättas ut. För att:
   - Återgå till skärmen för att sätta ut punkter efter utsättning av en punkt, anger du ökningen till 0 eller ?.
   - Automatiskt öka till nästa punkt, anger du ett giltigt ökningsvärde.

   Om en punkt inte finns med i det angivna ökningsvärdet, trycker du på Avbryt för att återvända till denna skärm efter att punkten har satts ut. Alternativt kan man trycka på knappen Sök för att hitta nästa tillgängliga punkt.

   Du kan nu använda en decimal punktökning, till exempel 0,5.Du kan även öka den numeriska komponenten av ett punktnamn som slutar med bokstäver. Till exempel, punktnamn 1000a kan ökas med 1 till 1001a.Tryck på och avmarkera kryssrutan för Tillämpa endast på numeriska värden, för att göra detta.

5. Navigera till punkten och sätt ut den. Se stegen i avsnittet om För att sätta ut en enstaka punkt från kartan ovan.

6. Programmet använder värdet för Punktökning för att konstatera nästa punkt som ska sättas ut. Om en punkt med ökningsvärdet finns, visas namnet och navigeringsinformationen för nästa punkt.

   Om punkten inte finns, visas skärmen Sätt ut punkt.Välj nästa punkt som ska sättas ut. Tryck på Nästa för att hitta nästa punkt. Om den inte finns, trycker du på Sök för att hitta nästa tillgängliga punkt.

När du sätter ut en enstaka punkt, kan du ändå använda en punktlista för att säkerställa att du sätter ut alla punkter som krävs.För att göra detta, bygger du utsättningslistan, ser till att Ta bort utsatt punkt från listan är aktiverat och sätter ut punkter med hjälp av läget för att sätta ut en punkt i taget.När punkterna sätts ut tas de bort från utsättningslistan.Tryck på Lista efter behov för att kontrollera vilka punkter som fortfarande behöver sättas ut.