# Kartinställningar

Använd inställningarna i Karta för att ändra utseendet på den information som visas på skärmen Karta och för att konfigurera kartans beteende.

För att öppna inställningarna för Karta, trycker du på och väljer sedan Inställningar.De tillgängliga inställningarna varierar beroende på det anslutna instrumentet.

Tryck på och välj ett alternativ i listan, för att konfigurera den information som visas på kartan.

Följande alternativ är jobbspecifika och måste ställas in på kartan för respektive jobb. vertikal förstoring, markplan och ytalternativ. Andra inställningar gäller för alla jobb.

Alternativ för visning

För att ändra den information som visas på kartan, kan du trycka på kryssrutorna för att dölja eller visa:

- namnetiketter bredvid punkter

- kodetiketter bredvid punkter

- höjder

- punkter i utsättningslistan
- skuggade polygoner i en bakgrundsfil (inklusive DXF- och Shapefiles-filer)

För att visa etiketter och höjder för punkter i en DXF-, RXL- eller LandXML-fil, använder du kryssrutorna i gruppen Mappa datakontroller (se nedan).

Symboler

Välj ett alternativ i fältet Symboler, om du vill ändra de symboler som används för punkter och linjer:

- Välj Punktsymboler för att:

  Visa alla punkter med en enhetlig punktsymbol.

  Visa linje- och polygonfunktioner med det enkla heldragna eller streckade fältlinjeformatet från funktionsbiblioteket.

- Välj Metodsymboler för att:

  - Visa punkter med den metod som används för att skapa punkten. Olika symboler används exempelvis för detaljpunkter, stompunkter, inmatade punkter och utsättningskontrollerade punkter.

  - Visa linje- och polygonfunktioner med det enkla heldragna eller streckade fältlinjeformatet från funktionsbiblioteket.

- Välj Symboler i funktionsbiblioteket för att:

  - Visa punkter med hjälp av den symbol som definierats för punkter med samma funktionskod i funktionsbibliotekets (FXL) fil. Punkter som inte har någon associerad funktionssymbol visas som en liten cirkel.

  - Visa linje- och polygonfunktioner med det anpassade Linjeformatet från funktionsbiblioteket.

Se Lägga till eller redigera ett funktionsbibliotek i Trimble Access, för mer information om hur du väljer punkt- och linjeformat i funktionsbiblioteket.

Etikettfärg

För att ändra den färg som används etiketter, väljer du den i listan Etikettfärger.

Belysningseffekter

Kryssrutan för Belysningseffekter kontrollerar om skuggning och refraktion ska tillämpas för ytorna.Belysningseffekter ger ett mer grafiskt djup på ytor, men kan introducera skuggning eller glanseffekter i små områden på vissa ytor.

Monokrom karta

För att visa objekt i kartfiler i gråskala, markerar du kryssrutan Monokrom karta.

Förkorta etiketter

Punktnamn och kodetiketter förkortas som standard, så att bara de första 16 tecknen visas.Avmarkera kryssrutan Förkorta etiketter för att visa hela etiketten.

Kartans beteende

Automatisk panorering till aktuell position

Om den aktuella positionen ligger utanför skärmen och den föregående positionen var på skärmen markerar du kryssrutan Panorera automatiskt till aktuell position för att automatiskt centrera kartan på den aktuella positionen. Om det inte finns någon aktuell position, till exempel vid en stationsetablering, kommer kartan inte att panorera.

Vertikal överdrift

För att förtydliga vertikala egenskaper som kan vara för små för att identifiera i relation till den horisontella skalan, anger du ett värde som är större än 1,00 i fältet Vertikal överdrift. Grundinställningen 1,00 indikerar att de horisontella och vertikala skalorna är identiska vilket ger en sann representation av insamlad data.

Kartans riktning

Välj om kartans planvy är riktad mot Norr eller mot Referensazimut.

Referensazimut

3D-kartans vyer är alltid riktade mot Referensazimut.

Fältet Referensazimut visar det värde som angetts i fältet Referensazimut på skärmen Cogo-inställningar för jobbets egenskaper (se Cogo-inställningar). Vid redigering av fältet Referensazimut på en skärm, så uppdateras värdet förReferensazimut på den andra skärmen. När du sätter ut en punkt i en GNSS-mätning, kan du även redigera värdet för Referensazimut när du väljer Relativt mot azimut från fältet Sätt ut. Se Utsättningsmetoder för GNSS.

Fältet Referensazimut uppdateras också om du snurrar på kartan och sedan trycker på Återställ gränser och roterar Begränsningsrutan så att ytorna i Begränsningsrutan justeras mot kartdata. Se Begränsningsruta.

Om du vill rikta om kartan, för att exempelvis justera ytorna för Begränsningsrutan mot kartdata, såsom den främre fasaden på en modell, anger du önskat värde i fältet Referensazimut . Trycker på linjen på den karta som du vill rikta kartan mot och sedan på Granska, för att hitta värdet för referensazimut. Välj linjen från listan i granskningsfönstrat ch tryck på Information, vid behov.

Datakontroller för karta

Se Inställningar för kartdata för DXF-, Shape-, 12da- och LandXML-filer, för information om inställningar för att styra visningen av data i länkade DXF-, Shape-, 12da-, och LandXML-filer.

För Surpac-filer (.str) (används endast med appen Gruvor), skapas ett namn för respektive valbart objekt i filen och punkter samt polylinjer placeras i lager baserat på deras väglinjenummer. Polylinjer namnges baserat på den namngivning som används för de punkter som definierar dem, men om detta inte kan ske, tilldelas de namnet "L" plus deras räknare i väglinjelagret. Om punkter har koder respekteras dessa.

Markera kryssrutan Visa stationsvärden. om du vill visa stationsvärden på linjer, bågar, polylinjer och vägar.Kryssrutan gäller för DXF-filer, RXL-justeringar, RXL-vägar, LandXML-vägar, GENIO-vägar och 12da-filer.

Om stationsintervallets värde är null visas inga stationsetiketter. Om stationsintervallet är 0 visas stationsetiketterna för start- och slutstationerna plus eventuella PI-, PC- eller PT-stationer. Om stationsintervallet är ett numeriskt värde, visas etiketter för alla stationer (beroende på förstoringsskalan).

Markplansalternativ

Markera kryssrutan Visa markplan och ange höjden till markplanet, för att konfigurera det markplan som visas på kartan. Bakgrundsbilder från Trimble Maps eller en bildfil med en bakgrundsbild ritas på markplanets höjd.

Markplanets höjd används som en visuell referens när man ser kartan i 3D. Det används inte i beräkningar.

Alternativ för ytor

Välj något av följande i fältet Visning, för att ändra hur ytor visas på kartan:

- Färggradering
- Skuggad
- Trianglar
- Färggradering + trianglar
- Kontur

Ange en offset till ytan, i fältet Offset till yta, vid behov. Tryck på för att välja om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot ytan.

För att ändra en yta, exempelvis för att radera några trianglar, se Skapa en yta från befintliga punkter.

Alternativ för vägyta

Välj något av följande i fältet Visning, för att ändra hur vägytan visas på kartan:

- Färggradering
- Skuggad
- Kontur

Alternativ för punktmoln

Alternativ för punktmoln tillämpas bara för skannad data från ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation.

För att konfigurera visningen av punktmoln på kartan:

- Välj Färgläge för punktmolnet.

  Välj... | Till...
  --- | ---
  Skanningsfärg | Indikerar vilken skanning som punkterna tillhör
  Stationsfärg | Indikerar den station som används för att mäta punkterna
  Intensitet för gråskala | Indikerar punkternas reflekterade intensitet med hjälp av en gråskala
  Färgkodad intensitet | Indikerar punkternas reflekterade intensitet med hjälp av en färg
  Färg per höjd | Indikerar punkternas höjd med hjälp av en färg.
  Molnfärg | Visar alla punkter med samma färg

- om du väljer Färglägg enligt höjd som Färgläge för punktmolnet, anger du värden för Lägsta höjd och Högsta höjd.
- Välj Punktstorlek.
- Välj ett värde för Maximalt antal ytpunkter för att begränsa antalet punkter som används för att skapa en yta. Om fler än det maximala antalet punkter väljs för ytan kommer programmet automatiskt att dra ned samplingarna för att motsvara det valda maximala värdet.
- Markera kryssrutan Visa icke koordinerade skanningar för att visa skanningar som utförts vid skannerstationer.Eftersom det inte finns några koordinater skannerstationer, kommer dessa skanningar att visas i mitten av 3D-kartans planvy.