# Sätta ut ytterligare punkter

1. Tryck på den extra punkten i kartan eller välj Ytterligare punkter i fältet Sätt ut och tryck sedan på Välj för att välja den extra punkten i listan.

2. Lägg till följande funktioner, om så krävs:
   - För att sätta ut offset för positioner från vägen, lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset.
   - För att bekräfta konstruktionen av vägytan, och definiera en tvärlutning.
3. Tryck på Starta.
4. Använd plan- eller tvärsektionsvyn för att navigera till punkten.Se Navigera till utsättning.
5. Tryck på Mellanslag eller på och ange det nya höjdvärdet, för att redigera höjden. Tryck på Mellanslag eller och sedan på och välj Läs in originalhöjd igen.

6. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

7. Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

   Du kan sedan:

   - Fortsätta att mäta punkter längs vägen.
   - Trycka på Esc för att avsluta den här utsättningsmetoden.
   - Ändra utsättningsmetoder. För att sätta ut:
     - Till vägen, dubbeltryck på en tom del av kartan.
     - Till en väglinje, tryck på väglinjen på kartan.
     - En Station på en väglinje, tryck på stationen på en väglinje på kartan.