# Tillgängliga stationer för utsättning

Du kan anpassa de stationer som är tillgängliga för utsättning när du använder följande metoder:

- Station på väglinje (från en vägdesignfil eller från väglinjer och ytor)

- Skevningsoffset (från en vägdesignfil)

Välj utsättningsmetod och tryck på bredvid fältet Station på skärmen Utsättning, för att anpassa de tillgängliga stationerna. Skärmen Välj station visas med en lista över stationerna på mittlinjen.

## Inställningar för stationsintervall

Ange Stationsintervall för linjer och Stationsintervall för bågar och övergångar eller acceptera det standardvärd som angavs när vägen definierades. Ett separat värde för stationsintervall för bågar och övergångar gör att du kan dra åt intervallet för kurvor och mer exakt representera designen på marken.

Välj Metod för stationsintervall:

- Metoden 0-baserad är den förinställda metoden och ger stationsvärden som är multiplar av stationsintervallet. Om startstationen exempelvis är 2,50 och stationsintervallet är 10,00 ger metoden 0-baserad, stationer vid 2,50, 10,00, 20,00, 30,00, osv.

- Metoden Relativ ger sektionsvärden relativt till startstationen. Om startstationen exempelvis är 2,50 och stationsintervallet är 10,00 ger metoden Relativ stationer vid 2,50, 12,50, 22,50, 32,50, osv.

Om du har konfigurerat olika värden för Stationsintervall för linjer och stationsintervall för bågar och övergångar, kan listan över tillgängliga stationer innehålla stationer med olika intervall.

I fältet Automatisk ökning:

- Välj Sta+ för att automatisera valet av nästa station för utsättning.

- Välj Sta- för att automatisera valet av föregående station för utsättning.

- Välj Nej om du vill välja nästa station för utsättning manuellt.

Genom att välja Sta+ eller Sta- i fältet Auto. ökning får du ett snabbare och smidigare arbetsflöde.

Inställningar för Stationsintervall (inklusive Metod och inställningar för Automatisk ökning) som konfigurerats på skärmen Välj station skrivs till vägfilen så att samma inställningar används om filen delas med andra mätgrupper. Om filen är en IFC-fil skrivs inställningarna för Stationsintervall till en TAP-fil (Trimble Additional Properties). TAP-filen lagras i samma mapp som IFC-filen med samma namn. Om andra mätningsteam använder IFC-filen måste du dela .tap- filen med .ifc- filen för att säkerställa att alla mätningsteam använder samma inställningar.

## Tillgängliga sektioner

Markera lämpliga kryssrutor för Tillgängliga stationer, om du vill konfigurera de typer av stationer som visas i stationslistan.

Beroende på vägtyp kan du välja följande:

- Beräknade sektioner som definieras av stationsintervallet
- Horisontell kurva (nyckelsektioner definierade av den horisontella linjeföringen)
- Vertical Curve (nyckelsektioner definierade av den vertikala linjeföringen, profilen)
- Tvärsektion (sektioner där tvärsektioner har tilldelats)
- Skevning/Breddning (sektioner där skevning och breddning har tilldelats)

De stationsförkortningar som används i programmet Roads är:

Typ av station | Förkortning | Betydelse
--- | --- | ---
Start/slut | S | Startstation
E | Sista station
Beräknade sektioner | CXS | Beräknade sektioner som definieras av stationsintervallet
Vertikal kurva | VKB | Vertikalkurvans början
VKS | Vertikalkurvans slut
VSP | Vertikal skärningspunkt
Hi | Vertikalkurva högpunkt
Lo | Vertikalkurva lågpunkt
Skevning och bräddning | SES | Skevningsstart
SEM | Maximal skevning
SKS | Skevningsslut
WS | Breddningsstart
WM | Tvärsektionsuppgift
WE | Breddningsslut
Horisontell kurva | SP | Skärningspunkt
TP | Tangentpunkt (Kurva till tangent)
PK | Punkt till kröning (Tangent till kurva)
TS | Tangent till spiral
ST | Spiral till tangent
SS | Spiral till spiral
KS | Kurva till spiral
STK | Spiral till kurva
Tvärsektionsuppgift | T | Tvärsektionsuppgift
Övrigt | DXS | Designa sektioner som definieras av positionerna i filen
STEQ | Längdtabell