# Offsets för GENIO-vägkonstruktioner

För att sätta ut offset för positioner från en GENIO-väg, lämna vägutrymmet tomt för konstruktion, definiera en eller flera konstruktionsoffset för vägen. Konstruktionsoffset används för alla positioner i vägen.

I plan- eller tvärsektionsvyn, markeras konstruktionsoffset av en streckad grön linje och en solid grön cirkel markerar att den valda positionen justerats för konstruktionsoffset.

När du definierar en konstruktionsoffset för en väg:

- används offset för alla vägar som har samma filformat inom samma jobb.
- används offset för alla efterföljande mätningar av vägen i samma jobb, tills dess att en annan konstruktionsoffset definieras.
- används offset inte för samma väg när den används från ett annat jobb.

För att definiera en konstruktionsoffset, trycker och håller du på planvyn eller tvärsektionsvyn och väljer sedan Definiera konstruktionsoffset.

Horisontella konstruktionsoffset

Vid utsättning av en väglinje eller vid utsättning av stationer på en väglinje, kan du definiera en horisontell konstruktionsoffset där:

- Ett negativt värde för en offset förskjuter punkten till vänster om den horisontella linjegeometrin.
- Ett positivt värde för en offset förskjuter punkten till höger om den horisontella linjegeometrin.

För alla övriga väglinjer, inklusive sidolutningslinjer, kan du definiera en horisontell konstruktionsoffset där:

- Ett negativt värde förskjuter punkten mot linjegeometrin (inåt).
- Ett positivt värde förskjuter punkten bort från linjegeometrin (utåt).

Vid utsättning av en sidolutning med konstruktionsoffsets där du vill lagra en position vid släntanslutningen och offsetpositionen, markerar du kryssrutan Lagra både släntanslutning och konstruktionsoffset när du definierar konstruktionsoffseten.Se Släntanslutning.

Tryck på bredvid fältet Horisontell offset för att ange om offset ska tillämpas, vid utsättning av en väglinje:

- Horisontellt
- Vid lutning för linjen från den föregående väglinjen till den aktuella väglinjen i tvärsektionen
- Vid lutning för linjen från den aktuella väglinjen till nästa väglinje i tvärsektionen

Följande diagram visar hur en Horisontell offset (1), Lutning föregående offset (2) och Lutning nästa offset (3) tillämpas för en position. För alternativet Lutning föregående, definieras offsetvärdets lutning av elementets lutning (4) framför den position (5) som man valt att sätta ut. För alternativet Lutning nästa, definieras offsetvärdets lutning av elementets lutning (4) efter den position (6) som valts för utsättning. Värdet för Vertikal offset i diagrammet är 0,000.

För punkter med nolloffset går det inte att tillämpa horisontella konstruktionsoffset vid lutningsvärdet för den tidigare linjen.

Tryck på bredvid fältet Horisontell offset för att ange om offset ska tillämpas, för en GENIO.-väg:

- Vinkelrät mot linjegeometrin för den väglinje som ska sättas ut
- Vinkelrät mot den väglinje som ska sättas ut

Följande diagram visar en Horisontell offset (1) som tillämpas vinkelrätt mot linjegeometrins väglinje (2) och en Horisontell offset (3) som tillämpas mot väglinjen (4).

Vid utsättning av stationer på en väglinje, kan du definiera en horisontell offset utifrån avståndet från den valda positionen till huvudväglinjen. För att göra detta:

1. Tryck på bredvid fältet Horisontell offset och välj Till linjegeometri.
2. Navigera till det mål som kommer att finnas vid linjegeometrin.

3. Mät och lagra punkten.

   Den horisontella offseten är beräknad och rapporteras i Utsättningskontroll delta.

Detta alternativ är inte tillgängligt om den väglinje som sätts ut är en 5D-väglinje eller om den horisontella offseten appliceras vinkelrätt mot väglinjen.

Vid mätning av positioner relativt en väglinje eller en station på en väglinje, kan du definiera en horisontell offset utifrån avståndet från den valda positionen till din aktuella position. För att göra detta:

1. Tryck på bredvid fältet Horisontell offset och välj Beräknad.

2. Navigera till den position du vill placera stakkäppen.

   Navigeringsdelta Gå vänster/Gå höger har ersatts av den beräknade horisontella konstruktionsoffseten.

3. Mät och lagra punkten.

   Den horisontella offseten är beräknad och rapporteras i Utsättningskontroll delta.

Detta alternativ är inte tillgängligt om den horisontella offseten appliceras vinkelrätt mot väglinjen.

Vertikala konstruktionsoffset

Du kan definiera en vertikal konstruktionsoffset där:

- Ett negativt värde förskjuter punkten vertikalt nedåt.
- Ett positivt värde förskjuter punkten vertikalt uppåt.

Värdet för Vertikal offset tillämpas inte på en yta.

Tryck på bredvid fältet Vertikal offset för att ange om offset ska tillämpas:

- Vertikalt
- Vinkelrätt mot elementet i tvärsektionen före punkten som skall sätta ut

Följande diagram visar ett Vertikal offset‑värde som appliceras vertikalt (1) och ett Vertikal offset‑värde som appliceras vinkelrätt (2) mot föregående tvärsektionselementet (3).

Stationskonstruktionsoffset

Du kan använda en stationskonstruktionsoffset där:

- Ett positivt värde förskjuter punkten i riktning mot en ökande station (framåt).
- Ett negativt värde förskjuter punkten i riktning mot en minskande station (bakåt).

- Du kan inte tillämpa en stations konstruktionsoffset på en GENIO-vägs 5D-väglinje som representerar släntanslutningspositionen.
- Stationens konstruktionsoffset tillämpas tangentiellt mot den väglinje som sätts ut.

Stationskonstruktionsoffset är användbart för positionering av avloppsbrunnar längs vägen, enligt vad som visas i följande diagram. Eftersom avloppsbrunnen (1) normalt placeras innan trottoarkanten (2) och kanalen är på plats, kan avloppsbrunnen placeras med korrekt riktning genom att förskjuta stationen framåt (3) och bakåt (4) samt horisontellt vänster (5) och höger (6).