# Granska tunneldefinitionen

Du kan granska definitionen av en tunnel när som helst. Visa tunneln i 3D för att visuellt bekräfta tunneldefinitionen.

1. Tryck på tunneln, på kartan.

2. Tryck på funktionsknappen Granska för att visa en planvy av tunneln.

   Den horisontella linjeföringen visas som en svart linje och den förskjutna linjeföringen (där den är tillämpad) visas som en grön linje.

   Som standard väljs den första stationen.

   Den valda stationen visas som en röd cirkel. Stationsvärdet för den markerade stationen, dess eventuella rotationsvärde, och eventuella värden för linjeföringens offset visas högst upp på skärmen.

3. För att bekräfta definitionen innan du mäter tunneln, trycker du på Beräkna för att beräkna plan‑ och tunnelkoordinaterna.
4. För att lägga till en ny station trycker och håller du skärmen och väljer sedan Lägg till station.

5. För att välja en annan station att granska:

   - Tryck och håll på skärmen och tryck sedan på Välj en station. Välj stationen i listan på skärmen Välj en station.
   - Tryck på en individuell station.
   - Tryck på uppåt- eller nedåtpilen.

   Tryck på skärmknappen panorering för att göra den aktiv och använd sedan vänster-, höger-, uppåt- och nedåtpilarna för att panorera runt på skärmen.

6. Tryck på eller Tab, för att granska den valda stationens tvärsektion.

   Se följande diagram där:

   - Ett rött kryss indikerar konstruktionens poly linje.
   - Om poly linjen är förskjuten indikeraden med ett litet grönt kryss.
   - Om tunneln roterats och rotationens pivotpunkt är förskjuten från poly linjen indikeras pivotpunkten med en rund, grön ikon.
   - En kort grön linje högst upp i profilen indikerar vertex-punkten (hörnet).

   Tryck och håll på en position för att se dess horisontella och vertikala offsetvärden, samt nord-, öst- och höjdvärden.

   Om konstruktionens poly linjen har förskjutits gäller de rapporterade värdena den förskjutna poly linjen. Om rotation applicerats och pivotpunkten förskjutits gäller de rapporterade offsetvärdena den förskjutna positionen.

   Tryck på , för att återgå till planvyn.

7. För att visa en automatiserad 3D‑körning i tunneln:

   1. Tryck på 3D-körning i planvyn på skärmen Granska tunnel.
   2. Tryck på för att körningen.
   3. Tryck på , om du vill pausa körningen och inspektera en viss del av tunneln. Tryck på skärmen och svep i rotationsriktningen, om du vill rotera kring tunneln medan körningen är pausad.
   4. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna, för att flytta framåt och bakåt i tunneln.
   5. Tryck på Stäng för att lämna 3D-åkningen.