# Konfiguration av internetanslutning

Det vanligaste sättet att ansluta till internet är via ett mobilt bredband på kontrollenheten eller genom att använda kontrollenhetens Wi-Fi-radio.Så ansluter du till internet med de alternativ som beskrivs nedan.

Eller, om SIM-kortet används av en annan enhet så kan du ansluta kontrollenheten till den andra enheten och använda den enheten för att ansluta till internet. Se:

- Konfiguration av internet med en separat smartphone
- Internetanslutning via en annan enhet

Tryck på bredvid fältet GNSS-internetkälla och välj Kontrollenhetens internet, för att använda den här internetanslutningen som en RTK-datalänk till internet. Se För att konfigurera en internetdatalänk för en rover.

För att använda mobilt bredband med kontrollenheten

För att använda mobilmodemet och SIM-kortet i kontrollenheten för att ansluta till ett mobilt bredbandsnätverk med 3G eller 4G, måste du kontrollera att SIM-kortet sitter i kontrollenheten. Se dokumentationen för din Trimble-kontrollenhet, för mer information om hur du utför detta.

Om kontrollenheten kör Android och ett SIM-kort har satts i ansluter enheten automatiskt till mobilnätet. Om mer än ett SIM-kort sätts i kontrollenheten, navigerar du till operativsystemets skärm och söker efter SIM-korten och väljer det SIM-kort du önskar.

Om kontrollenheten använder Windows:

1. Svep från höger för att visa Windows åtgärdscenter.
2. Om panelrutan Mobilnätverk är grå, trycker du på den för att aktivera den. Panelrutan blir blå.
3. För att konfigurera alternativ för mobilanslutningen, trycker och håller du på panelrutan Mobil och väljer Gå till inställningar.
   1. För att ansluta automatiskt till mobilnätverket när kontrollenheten har täckning, väljer du Låt Windows hantera den här anslutningen.

   2. Välj om Windows kan växla automatiskt till mobilnätverket om Wi-Fi-anslutningen är dålig.

   För ytterligare information, hänvisas du till kontrollenhetens dokumentation.

För att ansluta kontrollenheten till ett trådlöst nätverk

För att använda Wi-Fi radion i kontrollenheten för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk:

1. Aktivera Wi-Fi på kontrollenheten.
   - Om kontrollenheten använder Windows:
     1. Svep från höger för att visa Windows åtgärdscenter.
     2. Om panelrutan Nätverk är grå, trycker du på den för att aktivera den.Panelrutan blir blå.
     3. Välj nätverket i listan.
   - Om kontrollenheten använder Android:
     1. Svep ner från meddelandeområdet överst på skärmen.
     2. Om Wi-Fi-ikonen är grå, trycker du på den för att aktivera den och ställer sedan in omkopplaren för Wi-Fi till På.
     3. Välj nätverket i listan.
2. Ange inloggningsuppgifter om så krävs.
3. Tryck på Anslut.
4. Öppna din webbläsare för internet och ange en URL för att bekräfta att kontrollenheten kan ansluta till internet.
5. Tryck på bredvid fältet GNSS-internetkälla och välj Kontrollenhetens internet, för att använda den här internetanslutningen som en RTK-datalänk till internet. Se För att konfigurera en internetdatalänk för en rover.