# Diagram för datakvalitet

Skärmen QC‑diagram visar ett diagram över de kvalitetsindikatorer som finns tillgängliga från ett jobbs data.För att ändra datatypen till displayen, slå Display.Använd pilknapparna för att scrolla längs diagrammet.För att granska en punkts basdetaljer, slå på diagrammet.För ytterligare information, dubbelslå på diagrammet för att komma till Granska.

Du kan titta på ett diagram av:

- Horisontell precision (H.Prec.)
- Vertikal precision (V.Prec.)
- Lutningsavstånd
- Satelliter
- PDOP
- GDOP
- RMS
- HL-standardfel
- VL-standardfel
- SL-standardfel
- Höjd
- Prismahöjd
- Attribut

Attribut kan filtreras efter Objektkod och Attribut men endast de objektkoder som innehåller numeriska attribut eller heltalsattribut visas.

Tryck på en punkt för att se dess information. Tryck igen för att granska punkten.

Tryck på en punkt och sedan på Föreg. eller Nästa för att välja den föregående punkten eller nästa punkt, för att underlätta val av punkter.

Tryck på stapeln i diagrammet för att välja punkten och sedan på skärmknappen Notering, för att lägga till en notering för en punkt.

Tryck på punkten och svep från höger till vänster längs raden av skärmtangenter och tryck sedan på Navigera, för att navigera till en punkt.

För att definiera Y‑axeln ska man trycka nära Y‑axeln och definiera värdena för Minimum och Maximum från popup‑menyn.