# OmniSTAR Differentiella korrektioner

OmniSTAR® är en välkänd leverantör av differentiell GPS.

Korrektionssignaler från OmniSTAR är tillgängliga i hela världen, men stöds endast av en OmniSTAR-kapabel GNSS-mottagare och ett abonnemang måste köpas från OmniSTAR för att få ett auktoriseringsabonnemang.

OmniSTAR‑signaler ger differentiellt korrigerade positioner i realtid utan behov av en radiolänk.Du kan använda OmniSTAR för:

- Differentiella mätningar i realtid
- som reservplan i en RTK‑mätning om den markbaserade radiolänken är nere

Abonnemangsnivåer för OmniSTAR-korrektioner:

- OmniSTAR HP, G2 och XP – alla tre visas i Trimble Access som OmniSTAR HP
- OmniSTAR VBS – alla tre visas i Trimble Access som OmniSTAR VBS

Utgångsdatumet för OmniSTAR‑abonnemanget visas på skärmen OmniSTAR initiering eller från skärmen Instrument / Mottagarinställningar.

I en OmniSTAR-mätning finns informationen för QC1 kvalitetskontroll tillgänglig medan QC2 och QC3 inte är tillgängliga.

För att tracka OmniSTAR‑satelliter måste man starta en mätning med en profil där OmniSTAR är specificerat som tjänsten Satellitdifferentiell. Efter avslutad mätning kommer efterföljande mätningar tracka OmniSTAR‑satelliter ända tills en profil skapas där man specificerar att OmniSTAR inte ska vara Satellitdifferentiell.

För att starta en mätning, se Starta en OmniSTAR-mätning.