# Mäta ett fjärrobjekt

I en konventionell mätning, använd denna metod för att beräkna höjden och/eller bredden på ett avlägset objekt om instrumentet inte stödjer DR-läge, eller om du inte kan mäta ett avstånd. Se följande diagram.

1. Tryck på och välj Mätning/Mät detaljpunkt.
2. Ange Punktens namn, och Koden, om så krävs.
3. I fältet Metod väljer du Fjärrobjekt.
4. Mät en vinkel och ett avstånd till fjärrobjektets underkant (1).
5. Ställ in metod efter behov.
6. Sikta mot fjärrobjektet (2).
7. Tryck på Lagra.

8. Upprepa steg 6 och 7 för att utföra flera observationer av fjärrobjektets höjd.

   Med hjälp av den första mätningen och kontinuerliga HV- och VV-vinklar, beräknar programmet Trimble Access fjärrobjektets position, och visar bredden och höjdskillnaden från basstationens punkt. Observationen till fjärrobjektets bas lagras en HV, VV, LL. Fjärrpunkten lagras som en HV, Vv med en beräknad LL inklusive objektets höjd och bredd.