# Mäta kontinuerliga detaljpunkter

Använd mätmetoden Kontinuerlig detaljmätning för att mäta punkter kontinuerligt, exempelvis en rad punkter med ett fast intervall. Mätning av punkter längs ett objekt kräver att du följer objektet noggrant med stångens spets medan du rör dig länge objektet.

Du kan använda mätmetoden Kontinuerlig detaljmätning för att lagra djup som uppmätts med ett ekolod. För mer information se ekolod.

För att starta den Kontinuerliga detaljmätningen:

1. Tryck på och välj Mätning/Kontinuerlig detaljmätning.

2. Ange Startpunktens namn. Punktnamnet ökas automatiskt.

3. Ange ett värde i fältet Antennhöjd, vid behov.
4. Tryck på Alternativ, för att lägga till en vertikal förskjutning för de uppmätta punkterna.Välj Lägg till vertikal förskjutning och ange sedan ett värde i fältet Vertikal förskjutning på skärmen Kontinuerlig detaljmätning.
5. Välj metoden med hjälp av stegen nedan.

För att mäta kontinuerliga detaljpunkter utan att stanna

1. Välj Metod.

   En punkt lagras när ett av dessa fördefinierade villkor uppfylls:

   - tidsintervallet har löpt ut (metoden Fast tid)
   - avståndet har överskridits (metoden Fast avstånd)
   - tidsintervallet har löpt ut och/eller avståndet har överskridits (metoden Tid och avstånd eller Tid eller avstånd)

   För en efterberäknad mätning, måste du använda den kontinuerliga metoden Fast tid.Som standard är detta tidsintervall inställt på samma värde som det loggningsintervall som konfigurerats på skärmen Rover‑alternativ i den efterberäknade mätprofilen.

2. Mata in ett värde i Avstånd ‑fältet och/eller Tidsintervall ‑fältet, beroende på vilken metod som används.
3. Tryck på Starta. Informationen börjar lagras.
4. Rör dig längs det objekt som ska mätas, följ objektet noggrant med stångens spets medan du rör dig längs objektet.

   Om du använder IMU-lutningskompensation och IMU är i nivå, visar statusfältet Du kan luta stången efter behov medan du rör dig längs objektet.

   Om du använder Endast GNSS, visar statusfältet .Du måste hålla stången vertikalt medan du rör dig längs objektet.Om Lutningsvarningar är aktiverat, lagras inte punkten förrän mottagaren är inom den definierade lutningstoleransen.

5. Punkter lagras automatiskt när den förinställda mättiden och noggrannheten har uppnåtts.För att lagra ett läge innan de fördefinierade tillstånden har tillfredsställts, slå Lagra.

6. För att avsluta med mätningen av kontinuerliga punkter, tryck Avsluta.

Mäta kontinuerliga detaljpunkter med metoden Stop and go

1. I Metod‑ fältet, välj Stopp och gå.

2. I fältet Stopptid anger du den tidsperiod som målet måste vara stationärt innan instrumentet börjar mäta punkten.

   Målet anses vara stationärt när dess hastighet är lägre än 5 cm.

3. Mata in ett värde i Avstånd‑ fältet för minsta avståndet mellan punkter.
4. Tryck på Starta. Informationen börjar lagras.
5. Rör dig längs det objekt som ska mätas, följ objektet noggrant med stångens spets medan du rör dig längs objektet.

   Om du använder IMU-lutningskompensation och IMU är i nivå, visar statusfältet Du kan luta stången efter behov medan du rör dig längs objektet.

   Om du använder Endast GNSS, visar statusfältet .Du måste hålla stången vertikalt medan du rör dig längs objektet.Om Lutningsvarningar är aktiverat, lagras inte punkten förrän mottagaren är inom den definierade lutningstoleransen.

6. Punkter lagras automatiskt när stopptiden och avståndsinställningarna har blivit uppfyllda. För att lagra ett läge innan de fördefinierade tillstånden har tillfredsställts, slå Lagra.

7. För att avsluta med mätningen av kontinuerliga punkter, tryck Avsluta.