# Skriva in en linje

1. Tryck på och välj Skriv in/Linje.

   Alternativt, om du skapar en linje från två punkter, kan du välja punkterna på kartan och sedan välja Skriv in linje från tryck och håll-menyn.

2. Ange linjens namn, och koden för linjen om så krävs.
3. Välj de(n) punkt(er) som definierar linjen. Se Ange ett Punktnamn.
4. Definiera linjen med hjälp av någon av följande metoder:
   - Tvåpunktsmetoden
   - Metoden bäring‑avstånd från en punkt
5. Tryck Beräkna.
6. Tryck på Lagra.

Tvåpunktsmetoden

1. I fältet Metod väljer du Två punkter.

2. Välj startpunkt (1) och slutpunkt (2).

3. Ange värden för Startsektion och Sektionsintervall.

Metoden bäring‑avstånd från en punkt

1. I Metod ‑fältet välj Brng‑dist från en punkt.

2. Ange namnet på startpunkten (1), azimut (2), och linjens längd (3).

3. Ange Lutningen mellan start‑ och slutpunkterna.
4. För att ändra hur avstånd beräknas, trycker du på Alternativ.Se Cogo-inställningar.
5. Ange värden för Startsektion och Sektionsintervall.