# Filer med punkter och linjer

Trimble Access har stöd för följande filtyper för punkter och linjer:

- Punkter i en CSV-, TXT- eller länkad jobbfil
- AutoCAD Drawing Exchange Format (ASCII) filer (.dxf)
- ESRI Shapefiles-filer (.shp)
- 12d Model-filer (.12da)
- LandXML-filers (.xml)

Programmet Trimble Access tillhandahåller inställningar för visning av information i punkt- och linjefiler. Tryck på i kartans verktygsfält, välj Inställningar och konfigurera inställningen i gruppen Styrning av kartdata, för att konfigurera dessa inställningar. Se Inställningar för kartdata för DXF-, Shape-, 12da- och LandXML-filer.

Objekt som stöds i DXF-filer

En DXF-fil är ett filformat för vektorgrafik i 2D eller 3D som skapats i CAD-program som AutoDesk.DXF betyder Drawing Exchange Format.

För DXF-filer som innehåller lager, skapas ett namn för respektive valbart objekt i filen. En kod kan genereras för respektive valbart objekt inom en fil. Detta härstammar från de attribut som lagras i filen – men ofta är det namn, kod och attribut från funktioner i originalfilen.

För DXF-filer är namnet de 8 första tecknen i skiktnamnet följt av ett mellanslag och därefter radnumret för objektet i DXF-filen. För DXF-filer från Trimble Business Center används objektets namn, om detta finns.

Du kan granska ett valbart objekt i kartan för att hitta fil- och skiktnamnet.

Visningsbara och valbara DXF-objekt:

- ARC, CIRCLE, INSERT, LINE, POINT, POLYLINE, LWPOLYLINE.

Visa endast DXF-objekt:

- 3D FACE, SPLINE, SOLID, ATTRIB, BLOCK ATTRIB, TEXT, MTEXT, HATCH.
- Kontrolltecken: C – diametersymbol, D – gradsymbol, P – plus‑/minussymbol, % – procentsymbol.

DXF-filer som innehåller extraherade bågar visas korrekt i kartan man kan inte göras aktiva. Extraherade bågar bildar en ellipsoid in planvyn och utsättning av ellipser stöds inte.

Objekt som stöds i Shape-filer

En Shape-fil är ett lagringsformat för ESRI-vektordata för att lagra geografiska egenskaper som t.ex. punkter, linjer, bågar och polygoner likväl som information om attribut.

För Shapefiles som innehåller lager, skapas ett namn för respektive valbart objekt i filen. En kod kan genereras för respektive valbart objekt inom en fil. Detta härstammar från de attribut som lagras i filen – men ofta är det namn, kod och attribut från funktioner i originalfilen.

För Shapefiles är namnet de fem första tecknen i Shapefiles-filens namn, följt av filens indexnummer, därefter ett mellanslag och radnumret i Shapefiles-filen där objektet är definierat.

Du kan granska ett valbart objekt i kartan för att hitta fil- och skiktnamnet.

Shapefile-objekt som stöds:

- Null shape, Punkt, Linjegeometri, Polygon, MultiPunkt, PunktZ, PolylinjeZ, PolygonZ, MultiPunktZ, PunktM, PolylinjeM, PolygonM, MultiPunktM, MultiPatch.

För att attributinformation för Shapefile-objekt måste Shapefile ha en associerad .dbf-fil.

Objekt som stöds i 12da-filer

De lager som visas i en 12da-fil baseras på modellnamnen i -filen. De lager som visas i en -fil baseras på modellnamnen i 12da-filen. Dessutom placeras alla ytor och linjegeometrier som läses in från en 12da-fil i ett eget lager. Om det finns några duplicerade lagernamn används suffix som består av ett understreck plus ett löpnummer för att säkerställa unika lagernamn.

Punktväglinjer läses in som punkter och tilldelas lämpligt lager. Punkterna får de namn som anges i 12da-filen, men om inga namn har angetts får de namn baserat på väglinjens namn plus ett suffix som består av ett understreck plus ett löpnummer.

Väglinjer med linjer, bågar och cirklar läses in som standardlinjer och bågar och tilldelas lämpligt lager med den färg som anges i 12da-filen, när standardfärger har använts.

Väglinjer med polylinjer läses in som polylinjer eller polygoner (för slutna polylinjer) och tilldelas lämpligt lager med den färg som anges i 12da-filen, när standardfärger har använts.

Överordnade linjegeometrier och linjegeometrier läses in som linjegeometrier och respektive linjegeometri tilldelas ett eget lager. Justeringar visas som en röd linje.

Triangulerade ytor läses in och respektive yta tilldelas ett eget lager.

Objekt som stöds i LandXML-filer

En LandXML-fil är ett XML-filformat för mätdata inom väg- och vattenbyggnadsteknik som t.ex. punkter, ytor, paket, information om rörsystem och horisontella linjegeometrier.

LandXML-filer kan innehålla olika XML-element och vad de innehåller beror på vilket program som skapade LandXML-filen, de valda enheterna och de alternativ som valdes vid exporten. Det är endast punkter, linjer, ytor och utbredningar som är placerade i element direkt under det primära LandXML-elementet stöds.

De följande listorna visar elementtyperna och hur de kan användas i Trimble Access:

- Endast linjegeometrier

  Sätt ut som en linjegeometri, med Trimble Access Generell Mätning eller Trimble Access Roads.

- Linjegeometrier med mallar

  Spara och sätt sedan ut som en RXL-väg med Trimble Access Roads.

- Paket och funktionslinjer

  Sätt ut som en polylinje, med Trimble Access Generell Mätning eller Trimble Access Roads.

- Polylinjer och funktionselement definierade enligt specifikationen Inframodel

  Linjegeometrier grupperas för att bilda en vägyta, du kan ha flera vägar i en enda fil.Sätt ut med Trimble Access Roads.

- Linjegeometrier och brytlinjeelement i ett ytelement

  Linjegeometrier och brytlinjer från ytelementet grupperas för att bilda en vägyta, du kan ha flera vägar i en enda fil. Utsättning med Trimble Access Roads. Exportfunktionen för LandXML i Trimble Business Center skapar filer med detta format, punkter, ytor, paket och funktionslinjer kan också inkluderas i denna filexport. Se Exportera LandXML-väglinjevägar från kontorsprogrammet, för mer information.

De lager som skapas för LandXML-filer baseras på följande:

- Punktobjekt (från elementen <CgPoint>) placeras i ett lager som kallas Punkter.

- Linjeobjekt (från elementen <Parcel> och <PlanFeature>) placeras i ett lager som kallas Linjer.

- Linjegeometrier och ytobjekt placeras i lager som namnges enligt namnen på linjegeometrierna och ytorna.

En kod kan genereras för respektive valbart objekt inom en fil. Detta härstammar från de attribut som lagras i filen – men ofta är det namn, kod och attribut från funktioner i originalfilen. Du kan granska ett valbart objekt i kartan för att hitta fil- och skiktnamnet.

Om det finns ytor som överlappar på kartan kommer den interpolerade höjden vara samma som den första ytan som returnerade en icke‑null höjd (den första ytan i bokstavsordning).