# Integrerade mätningar

I en integrerad mätning är kontrollenheten ansluten till både ett konventionellt mätinstrument och en GNSS‑mottagare samtidigt. Programmet Trimble Access kan snabbt växla mellan de två instrumenten efter behov, inom samma jobb. Exempelvis:

- Om du flyttar dig utom synhåll från instrumentet kan du välja att mäta positioner med GNSS-mottagaren.

- Om du rör dig under stora trädkronor eller i närheten av byggnader kan du välja att mäta positioner med det konventionella instrumentet.

Om kontrollenheten har programmet Trimble Access Roads installerat kan du aktivera alternativet Exakt höjd för att alltid använda den horisontella positionen från GNSS-mottagaren i kombination med stationshöjden från det konventionella mätinstrumentet vid utsättning av en väg med hjälp av utsättningsmetoden Exakt höjd.

För att använda en integrerad mätning måste du:

- Konfigurera mätprofilerna för de konventionella och RTK-mätningar som du vill använda, och sedan konfigurera en integrerad mätprofil som refererar till den konventionella mätprofilen och RTK-mätprofilen. Standardmätprofilen för den integrerade mätprofilen heter IS Rover.

- Montera GNSS-mottagaren och prismat på samma stång.

- Placera det konventionella mätinstrumentet på en känd plats, eller, om du inte har en kontrollpunkt för platsen, kan du påbörja mätningen genom att utföra en konfiguration av en fri station med hjälp av uppmätta positioner från GNSS-mottagaren på platsen.

Titta på videon Integrerad mätning med Trimble Access på YouTube-kanalen Trimble Access för en översikt över integrerade mätningar.

Vid mätning av en integrerad mätning:

- Tryck på statusfältets statusraden, för att växla mellan GNSS-mottagaren och det konventionella instrumentet.

- Använd GPS-sökning för att söka efter och lokalisera prismat, när du byter till det konventionella instrumentet, om instrumentet inte längre pekar mot prismat. I en integrerad mätning använder GPS-sökningen den aktuella GNSS-positionen som utgångspunkt för att påskynda sökandet efter målet.

Om du använder IMU-lutningskompensation för RTK-delen av den integrerade mätningen, tillämpas inte lutningskompensationen på de konventionella mätningarna. Se till att nivellera stången när du använder mätningar med en konventionell totalstation, eller när du använder utsättningsmetoden Exakt höjd vid mätning av en väg.