# Beräkna azimut

Det går att beräkna en azimut med inskrivna värden eller punkter som lagrats i jobbet och lagra resultatet i jobbet.

1. För att öppna formuläret Beräkna azimut, gör du något av följande:
   - Tryck på och välj Cogo/Beräkna azimut.
   - Från kalkylatorn, trycker du på Azimut.

2. Beräkna en azimut med hjälp av en av metoderna nedan.

   Metoden mellan två punkter
   1. Välj Mellan två punkter i fältet Metod.

   2. Välj Från-punkten (1) och Till-punkten (2).

      Programmet beräknar azimut mellan de angivna värdena (3).

   3. Tryck på Lagra.

   Du kan beräkna en azimut från två punkter i jobbet direkt i fältet azimut. Ange exempelvis punktnamnen i fältet Azimut separerat med ett bindestreck. Om man exempelvis vill beräkna azimut från punkterna 2 till 3, anger man "2-3". Metoden fungerar även med alfanumeriska punktnamn men inte för punktnamn som redan innehåller bindestreck..

   Metoden halverad bäring
   1. I fältet Metod, välj Halvera bäring.

   2. Ange värden för Azimut 1 (1), och Azimut 2 (2).

      Programmet beräknar följande värden: beräknar azimuten halvvägs mellan de två angivna värdena (3) och den beräknade vinkeln, som mäts medurs från azimut 1 till azimut 2.

   3. Tryck på Lagra.
   Metoden halverat hörn
   1. I fältet Metod, väljer du Halverat hörn.

   2. Välj Sidopunkt 1 (1), Hörnpunkt (3), och Sidopunkt 2 (2).

      Programmet beräknar följande värden:

      - azimut (4), halvvägs mellan Sidopunkt 1 och Sidopunkt 2, från Hörnpunkten
      - inre vinkeln (5) och yttre vinkeln (6)
      - avståndet från hörnpunkten till de två sidopunkterna och avståndet från ena sidopunkten till den andra
      - azimut (bäring) från hörnpunkten till de två sidopunkterna
      - vinkeln mellan hörnpunkten och varje sidopunkt, samt motstående vinkel (7)
   3. Tryck på Lagra.
   Metoden azimut plus vinkel
   1. I fältet Metod, väljer du Azimut plus vinkel.

   2. Ange Azimut (1) och den mätta vinkeln (2).

      Programmet beräknar summan av de två värdena (3).

   3. Tryck på Lagra.
   Metoden azimut till linjeoffset
   1. I fältet Metod, väljer du Azimut till linjeoffset.

   2. Välj linjen (1), och ange stationen (2) samt horisontell offset (3).

      Om linjen inte redan finns, trycker du på och väljer sedan Två punkter. Ange start- och slutpunkt för att definiera linjen.

      Programmet beräknar följande värden: beräknade azimut (4) från linjens startpunkt till offsetpunkten, och den beräknade vinkeln, som mäts medurs mellan linje och azimut (4).

   3. Tryck på Lagra.

3. Vid val av referenspunkter, väljer du dem från kartan eller trycker på för andra valmetoder. Se Ange ett Punktnamn.

   Informationen som du anger kan ha olika enheter. Du kan till exempel addera en vinkel i grader till en vinkel i radianer. Svaret returneras i det format som angavs i jobbets konfiguration.