# Snabbreferens: CAD-verktygsfältet med mätkoder

Se exempelfunktionerna och information om knapptryckningar nedan för att skapa dessa funktioner i Mätkoder med hjälp av CAD verktygsfält.

Se Skapa funktioner med hjälp av kontrollkoder i mätkoder för detaljerad steg för steg-information om användning av respektive funktion.

För att skapa funktionerna bakre trottoar (BC) och vanlig gatubrunn (STMH), definierar du funktionskoderna BC och STMH som linjer i funktionsbiblioteket och ser till att funktionsbiblioteket inkluderar definitioner för lämpliga kontrollkoder.

För att skapa exempellinjen och funktionen icke-tangentiell båge

1. För punkt 1, tryck på + [BC].
2. För punkt 2, tryck på + [BC].
3. För punkt 3, tryck på [BC].
4. För punkt 4, tryck på + [BC].
5. För punkt 5, tryck på + [BC].

För att skapa exemplets funktion med en cirkel med tre punkter (kant)

1. För punkt 1, tryck på + [STMH].
2. För punkt 2, tryck på [STMH].
3. För punkt 3, tryck på [STMH].

För att skapa exemplets funktion med en cirkel med två punkter (centrum)

1. För punkt 1, tryck på + [STMH].
2. För punkt 2, tryck på [STMH].

För att skapa exemplets funktion med en cirkel med en punkt (centrum)

1. Tryck på .
2. Tryck på [STMH] + + värdet för radien [x,xx].

För att skapa exemplets funktion med en rektangel med tre punkter

1. För punkt 1, tryck på + [STMH].
2. För punkt 2, tryck på [STMH].
3. För punkt 3, tryck på [STMH].

För att skapa exemplets funktion med en rektangel med två punkter

1. Tryck på .
2. För punkt 1, tryck på [STMH] + + värdet för bredden [x,xx].
3. För punkt 2, tryck på [STMH].

För att skapa exemplets funktion med en slät kurva

1. För punkt 1, tryck på + [BC].
2. För punkt 2, tryck på [BC].
3. För punkt 3, tryck på [BC].
4. För punkt 4, tryck på + [BC].
5. För punkt 5, tryck på [BC].