# Genvägar på knappsatsen

Du kan konfigurera dina egna anpassade genvägar för funktionsknapparna på kontrollenheten.Se Favoritskärmar och funktioner.

Om din kontrollenhet har ett alfanumeriskt tangentbord eller har ett externt tangentbord anslutet, kan du komma till funktioner som används ofta genom att trycka på lämplig tangentkombination.

Genvägar på knappsatsen för att navigera i programmet

Till... | Tryck...
--- | ---
Visa menyn | KnappenMeny (kort tryckning) Menyn visas med skärmen Favoriter öppen.Använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja ett objekt som Favorit.För att stänga Favoriter trycker du på vänsterpilen och använder sedan uppåt- och nedåtpilen för att välja ett annat menyobjekt.
Visa Favoriter
Visa Återgå till
Visa skärmen för instrumentfunktioner eller GNSS | KnappenMeny (lång tryckning) Skärmen Instrumentfunktioner visas om programmet är anslutet till en totalstation. Skärmen GNSS-funktioner visas om programmet är anslutet till en GNSS-mottagare eller inte är ansluten till någon mottagare eller instrument.
Visa skärmen för val av mål/prisma | Ctrl + P
Visa eller dölja GNSS-eBubblan | Ctrl + L vid anslutning till en GNSS-mottagare som stöder eBubbla.
Visa kartan som helskärm | Ctrl + M
Visa skärmen Granska jobb | Ctrl + R
Visa skärmen för Skriva in en notering | Ctrl + N För att komma åt funktionsbiblioteket när du skriver in en notering, trycker du på Mellanslag två gånger.
Navigera mellan öppna skärmar i programmet, eller mellan flikar i ett formulär. | Ctrl + Tab för att flytta mellan öppna skärmar (exklusive kartan) i en riktning, eller Ctrl + Shift + Tab för att flytta mellan öppna skärmar i omvänd ordningsföljd. Öppna skärmar visas i listan Återgå till på skärmen Favoriter. Tryck på Ctrl + Tab för att flytta mellan flikarna i ett formulär som innehåller flikar.
Växla mellan plan- och tvärsektionsvy | Tryck på eller eller tryck på Tab. Plan- och tvärsektionsvyerna är tillgängliga vid utsättning av en linjegeometri eller vid mätning eller granskning av en väg eller tunnel med appen Roads eller Tunnlar.
Visa Windows Start-meny | Windows-tangenten
Visar Windows skrivbord | Windows + D
Låsa enhetens riktning | Windows + O

Genvägar på knappsatsen för att hoppa mellan skärmar eller för att välja objekt

Till... | Tryck...
--- | ---
Sortera kolumner | Tryck på kolumnrubriken. Tryck på kolumnrubriken igen för att omvända sorteringsordningen.
Skärmtangenter | Ctrl + 1, 2, 3, eller 4. Tryck på den siffra som motsvarar skärmtangentens position (1 till 4, från vänster till höger).
Flytta mellan fält eller objekt i en lista | Uppåtpil, Nedåtpil, Tab, Bakåt Tab I formuläret Mätkoder eller på skärmen Redigera mätkoder, trycker du på Tab för att förflytta dig mellan de olika kontrollerna i formuläret.När fokus är på kodknapparna kan du använda piltangenterna för att hoppa till nästa kodknapp.
Öppna en rullgardinslista | Högerpil
Välja från rullgardinslistan | Tryck på första bokstaven i alternativet i listan. Om flera alternativ börjar med samma bokstav ska man tryck på bokstaven igen för att förflytta sig i listan.
Markera en kryssruta eller knapp | Mellanslag (kort tryckning)
Radera ett jobb eller ett projekt | Ctrl + Del
För att välja flera objekt på kartan eller i Punkthanteraren | Tryck och håll ned Ctrl och tryck sedan på objekten.
För att välja ett antal objekt i Punkthanteraren | Tryck och håll ner Shift och tryck därefter på objekten i början och slutet av din markering.

Genvägar på knappsatsen för att utföra funktioner

Till... | Tryck
--- | ---
Aktivera/inaktivera en Favoritfunktion eller öppna motsvarande skärm | Tryck på den konfigurerade funktionstangenten på kontrollenheten när du tittar på någon skärm i programmet. Eller så trycker du på och sedan på den numeriska tangenten som motsvarar favoriten på kontrollenhetens knappsats (1-9, 0, - eller.) för att aktivera/inaktivera funktionerna eller öppna motsvarande skärm.
Tryck på ett objekt på skärmen Instrumentfunktioner | Tryck på den numeriska tangenten som motsvarar favoriten på kontrollenhetens knappsats (1-9, 0, - eller.) för att aktivera/inaktivera funktionerna eller öppna motsvarande skärm. Om du har konfigurerat en funktionsknapp på kontrollenheten som en genväg till en instrumentfunktion kan du trycka på den konfigurerade funktionsknappen när du tittar på valfri skärm i programmet.
Välj ett objekt på skärmen GNSS-funktioner | Tryck på den numeriska tangenten som motsvarar favoriten på kontrollenhetens knappsats (1-9, 0, - eller.) för att aktivera/inaktivera funktionerna eller öppna motsvarande skärm. Om du har konfigurerat en funktionsknapp på kontrollenheten som en genväg till en GNSS-funktion kan du trycka på den konfigurerade funktionsknappen när du tittar på valfri skärm i programmet.
Växla mellan en GNSS- och en konventionell mätning | Tryck på statusraden i statusfältet.
Gör en kontrollmätning | Ctrl + K

Initiera en mätning från skärmen Mätkoder

Tryck på den numeriska tangenten på kontrollenhetens knappsats som motsvarar kodens knapp.

När knapparna är inställda på en 3 x 3 layout, aktiverar knapparna 7, 8, 9, den övre raden av knappar, knapparna 4, 5, 6 aktiverar den mittersta raden av knappar, knapparna 1, 2, 3 aktiverar den nedersta raden av knappar.

När knapparna är inställda på en 4 x 3 layout, aktiverar knapparna 0, - och.den nedre raden med knappar.

Du kan inte använda genvägar med alfanumeriska tangenter om knappen Multikod är aktiverad.

Välj en grupp av koder på skärmen Mätkoder | Tryck på A till Z för att gå till gruppsidorna 1 till 26. Tangent A öppnar grupp 1, Tangent B öppnar grupp 2... och tangent Z öppnar grupp 26. Du kan inte använda genvägar med alfanumeriska tangenter om knappen Multikod är aktiverad.
För att beräkna avståndet mellan två punkter | Ange punktnamnen i avståndsfältet separerade med ett bindestreck. För att exempelvis beräkna avståndet mellan punkterna 2 och 3, anger du "2‑3". Metoden fungerar även med alfanumeriska punktnamn men inte för punktnamn som redan innehåller bindestreck.
Beräkna azimut från två punkter | Ange punktnamnen i azimutfältet separerade med ett bindestreck.Om man exempelvis vill beräkna azimut från punkterna 2 till 3, anger man "2‑3". Metoden fungerar även med alfanumeriska punktnamn men inte för punktnamn som redan innehåller bindestreck.
Redigera en designhöjning eller läs in en redigerad höjd igen vid utsättning | Tryck på Mellanslag.
Markera alla | Ctrl + A
Klipp ut | Ctrl + X
Kopiera | Ctrl + C
Klistra in | Ctrl + V

Spara en skärmbild av den aktuella skärmen

Windows:

- Tryck på Windows + Fn + 0 för att spara bilden som en fil i mappen Pictures\Screenshots.
- Tryck på Fn + 0 för att spara bilden till urklippshanteraren.

Android:

- Tryck på Ström + Volym ner för att spara bilden som en fil i mappen Bilder\skärmbilder.

Skärmbilder som sparats i Pictures\Screenshots sparas inte i jobbet. Tryck på, för att skapa en skärmbild av den aktuella kartvyn och spara den i jobbet.

Stäng programmet | Ctrl + Q
Simulera en kontrollenhet | Ctrl + Shift + S