# Justera en FOCUS 30/35 totalstation

1. Placera instrumentet på ett fast underlag.
2. Säkerställ att instrumentet är korrekt avvägt och att kompensatorn är aktiverad.

3. Tryck på och välj Instrument / Justera.

   De åtgärder som är tillgängliga på skärmen Justera beror på det anslutna instrumentet.

4. Utför varje justering i tur och ordning med hjälp av stegen nedan.

Kollimationsfel

1. Placera instrumentet på ett sådant sätt att vinkeln till punkten är mindre än 4° 30' (5 gon) från det horisontella planet.

2. Välj Kollimation.

   De aktuella kalibreringsvärdena för instrumentet visas.

3. Tryck på Nästa.

4. Sikta mot punkten och utför den första kollimationsmätningen.

   Använd inte Autolock under tester för kollimation eller kippaxellutning.

   Du måste utföra minst en observation i varje cirkelläge. Om du gör mer än en observation, måste du slutföra alla observationer i cirkelläge 1 först.Vrid bort instrumentet och sikta på nytt, inför varje observation.

5. För att ändra cirkelläge, trycker du på Änd. c. läge. och gör samma antal observationer för cirkelläge 2 som du gjorde för cirkelläge 1.

6. När antalet observationer är samma för båda cirkellägena, trycker du på Resultat.

   Instrumentets aktuella värden och de nya värdena visas.

7. Tryck på Godkänn.

Korrektion för kippaxellutningen

1. Placera instrumentet på ett sådant sätt att vinkeln till punkten är mindre än 13° 30' (15 gon) från det horisontella planet.

2. Välj Kippaxellutning.

   De aktuella kalibreringsvärdena för instrumentet visas.

3. Tryck på Nästa.

4. Sikta mot punkten och utför den första mätningen av kippaxellutning.

   Använd inte Autolock under tester för kollimation eller kippaxellutning.

   Du måste utföra minst en observation i varje cirkelläge. Om du gör mer än en observation, måste du slutföra alla observationer i cirkelläge 1 först.Vrid bort instrumentet och sikta på nytt, inför varje observation.

5. För att ändra cirkelläge, trycker du på Änd. c. läge. och gör samma antal observationer för cirkelläge 2 som du gjorde för cirkelläge 1.

6. När antalet observationer är samma för båda cirkellägena, trycker du på Resultat.

   Instrumentets aktuella värden och de nya värdena visas.

7. Tryck på Godkänn.

Kollimation av Autolock

Autolåsande (Autolock) kollimation bör utföras efter att justeringen av HA VA-kollimation har slutförts, om den finns.

1. Välj Kollimation av Autolock.
2. Följ anvisningarna.
3. Sikta mot målet i cirkelläge 1 med en släntvinkel på mellan 20 m och 300 m och inom 4°30 (5 gon) från det horisontella planet.