# Sätta ut ytan mellan två väglinjer

Den här utsättningsmetoden kan användas vid utsättning av Väglinjer och ytor. Den kan inte användas vid utsättning från en vägdesignfil.

Sätta ut ytan mellan två väglinjer:

1. Välj Till två väglinjer i fältet Utsättning på skärmen för val av utsättning. Tryck sedan på respektive väglinje sträng på kartan, eller på för att välja respektive väglinje i listan.

2. Lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset, för att sätta ut offset från vägen.

3. Tryck på Starta.

   Skärmen Vägnavigering visas.Tryck på Alternativ för att konfigurera inställningar för navigeringsvisning, lutning, information om utsättningskontrollerad punkt, eller till visa deltan relativt till en digital terrängmodell (DTM).

4. Använd informationen på skärmen Vägnavigering för att se din position i förhållande till vägen och navigera till punkten för att sätta ut den.

   Rapporterade deltan inkluderar:

   - Värden för Sektion och offset för din aktuella position i förhållande till den primära sektioneringsväglinjen.

   - Värdet Gå vänster/höger för respektive väglinje.

   - V.Dist (vertikalt avstånd) till ytan mellan de två väglinjerna.

   - V.Dist (vertikalt avstånd) till den primära sektioneringsväglinjen.

     Diagrammet nedan visar den primära sektioneringsväglinjen (1), de två väglinjerna (2, 3), och V.Dist till förlängningen av de två väglinjerna (4):

   - Vinkelrätt avst. (vinkelrätt avstånd) till ytan mellan de två väglinjerna.

     Diagrammet nedan visar den primära sektioneringsväglinjen (1), de två väglinjerna (2, 3), V.Dist till ytan mellan de två strängarna (4), och Vinkelrätt avst. till ytan mellan de två väglinjerna (5):

5. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

6. Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

#### Nästa steg

- Tryck på skärmknappen Sta+ eller Sta- för att välja nästa eller föregående station, för att fortsätta mäta punkter längs vägen.

  Om du har aktiverat fältet Automatisk ökning på skärmen Välj station väljs nästa eller föregående station automatiskt. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

- Trycka på Esc för att avsluta den här utsättningsmetoden.
- Ändra utsättningsmetoder och utsättning:
  - Till den primära väglinjen, tryck på Esc och välj sedan Till den primära väglinjen i fältet Utsättning.
  - Till väglinjen, tryck på Esc och sedan på väglinjen på kartan.
  - Till två väglinjer tryck på Esc och välj sedan Till två väglinjer i fältet Utsättning.
  - En Station på en väglinje, tryck på Esc och sedan på stationen på en väglinje på kartan.