# Lagrar den aktuella mottagarens position

Om kontrollenheten är ansluten till en GNSS-mottagare, eller om du använder en kontrollenhet med inbyggd GPS, kan du snabbt lagra mottagarens aktuella position utan att behöva starta en mätning. Detta är särskilt användbart vid lagring av intressanta platser så att du snabbt kan återvända till dessa.

När man använder en kontrollenhet med intern GPS används alltid en ansluten GNSS-mottagare istället för den interna GPS:en.

1. För att lagra den aktuella positionen:
   - Trycker du på mottagarsymbolen i statusfältet och väljer Position. Trycker du på Lagra för att lagra positionen. Se Aktuell information om position.
   - När du navigerar till en plats, på skärmen Navigera till punkt trycker du på Position.
   - Kontrollera att inga funktioner är valda på kartan, tryck och håll sedan på den tomma ytan på kartan och välj Lagra en punkt.
2. Kontrollera att värdet i fältet Antennhöjd är korrekt.
3. Tryck på Lagra.