# CAD verktygsfält

CAD-verktygsfältet låter dig använda kontrollkoder på ett enkelt sätt för att skapa linjer, bågar och polygoner på kartan när du mäter punkter, eller genom att rita linjer och bågar med hjälp av funktionskodade punkter som redan finns i jobbet.

För att skapa funktioner medan du mäter, väljer du funktionskoden för punkten och sedan den lämpliga kontrollkoden i CAD-verktygsfältet.Se Skapa funktioner med hjälp av kontrollkoder i mätkoder.

Om du vill rita linje- och bågfunktioner mellan befintliga punkter väljer du den lämpliga kontrollkoden i CAD-verktygsfältet och sedan punkterna på kartan.Se Ritningsfunktioner från befintliga punkter.

- För att skapa funktioner måste funktionsbiblioteket innehålla funktionskoder som definierats som linjer för de funktioner som du vill skapa, och definierade styrkoder för den åtgärd som krävs för att skapa funktionsgeometrin, såsom att starta eller avsluta en ny sammanbindningssekvens. Se Funktionskodsbibliotekets krav på kontrollkoder.
- CAD-verktygsfältet kan bara användas för att rita eller skapa linjer mellan punkter i jobbet. Det kan inte användas för att rita eller skapa linjer mellan punkter i länkade CSV-filer eller kartfiler som t.ex. DXF.

För att visa verktygsfältet, trycker du på i kartans verktygsfält och väljer sedan CAD-verktygsfält.CAD-verktygsfältet är endast tillgängligt när du använder Generell Mätning.

När du är ansluten till ett instrument som stöder video kan du använda CAD-verktygsfältet när du trycker på kartans verktygsfält för att växla till videoströmmen från kartan.Du måste ha aktiverat CAD-verktygsfältet på kartan, startat en mätning och öppnat formuläret Mät detaljpunkt eller Mätkoder.Ritningsläget kan bara användas på kartan. Det kan inte användas med video.

Lägen för CAD-verktygsfält

CAD-verktygsfältet arbetar i två lägen: Mätningsläge och Ritningsläge. De verktyg som finns tillgängliga i CAD-verktygsfältet beror på om CAD-verktygsfältet är i Mätningsläge eller Ritningsläge.

Om ett formulär för Mätning inte är öppet, visas CAD-verktygsfältet i Ritningsläge.Du måste vara i mätningsläge och ha ett formulär för Mätning öppet för att använda läget Mätning.Formulären Mätning är Mätpunkter, Detaljmätning och Mätkoder.När du öppnar formuläret Mätning, växlar CAD-verktygsfältet automatiskt till mätningsläge.

För att växla mellan lägena, trycker du på och väljer sedan det läge som krävs.

Om de linjer som skapas med hjälp av CAD-verktygsfältet inte är synliga på kartan, trycker du på och väljer Filter. Tryck på Alla eller tryck på objektet CAD-linjekarta i listan så att en kryssruta visas bredvid den.

CAD verktygsfältet i mätningsläge

Använd CAD-verktygsfältet i Mätningsläge för att skapa linjer och polygoner som byggs från punkter medan du mäter dem. För att använda mätningsläget måste du har startat en mätning och ha ett formulär för Mätning öppet.

I mätningsläge, visar CAD-verktygsfältet åtta konfigurerbara knappar för kontrollkodernas funktioner.

Vid användning av en kontrollenhet med en mindre liggande skärm, som exempelvis en TSC5-kontrollenhet, om Begränsningsruta är öppen, visar CAD-verktygsfältet endast knappar för de första tre kontrollkoderna. Tryck på för att komma åt de andra fem kontrollkoderna.

För att växla någon av kontrollkoderna på verktygsfältet med en annan som inte redan är tilldelad, trycker och håller du på någon kontrollkod på verktygsfältet och väljer sedan den nya kontrollkoden från listan. Den valda kontrollkoden ersätter den du har valt i verktygsfältet.

Följande kontrollkoder kan väljas och läggas till i CAD-verktygsfältet:

Knapp | Kontrollkod
--- | ---
| Starta sammanbindning
| Avsluta sammanbindning
| Starta tangerande båge
| Avsluta tangentiell båge
| Starta icke-tangentiell båge
| Avsluta icke-tangentiell båge
| Starta mjuk kurva
| Avsluta mjuk kurva
| Starta rektangel
| Starta cirkel (mittpunkt)
| Starta cirkel (kant)
| Sammanbind till första (samma kod)
| Förbind till namngiven punkt
| Ingen koppling
| Horisontell/vertikal förskjutning

För ytterligare information om hur man använder dessa verktyg, se:

- Skapa funktioner med hjälp av kontrollkoder i mätkoder
- Snabbreferens: CAD-verktygsfältet med mätkoder
- Snabbreferens: CAD-verktygsfältet med mätkoder eller detaljmätning

CAD-verktygsfältet i mätningsläge

CAD-verktygsfältet i ritningsläge har följande knappar:

Knapp | Funktion
--- | ---
| Rita en linje.
| Rita en båge.
| Starta en ny sammanbindningssekvens.
| Starta andra bågen i en rygg-mot-rygg båge.
| Avsluta sammanbindning
| Radera en funktion för en linje eller båge som du har skapat med CAD-verktygsfältet.
| Tryck för att växla till mätningsläge. Mätningsläget är bara tillgängligt när du har startat en mätning.