# Relationsmätningsinspektion

Använd verktygen för inspektion och jämförelse för att kontrollera relationsmätta strukturer mot designen.

Jämför mot en yta

Använd funktionen Mät till yta för att jämföra en relationsmätt konstruktion med ytmodellen. Ytan kan vara en BIM-modell eller en digital terrängmodell (DTM).

Se Mäta till en yta, för mer information.

Skanning

Använd skanningfunktionen för att registrera en datauppsättning med punktmoln, vid användning av ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation.

Skapa ett område som endast innehåller de skannade punkterna från de skannade punktmoln som du är mest intresserad av, och visa sedan endast området på kartan med hjälp av Lagerhanteraren. Ett område är särskilt användbart vid utförande av en ytinspektion.

Se Skanna med ett SX10 eller SX12 och Skannade punkter och punktmoln, för mer information.

Ytinspektion

Om jobbet innehåller skannade punktmoln av relationsytor som skapats med en Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation, kan du använda funktionen Cogo ytinspektion för att skapa ett moln med inspektionspunkter som jämför det skannade punktmolnet för relationsytan med en referensyta.

Punkterna i punktmolnet för inspektion är färgkodade för att ge en omedelbar visuell återkoppling mellan punktmolnet och referensytan. Tryck på punkterna i din inspektion för att få information om eventuella avvikelser. Exportera en ytinspektionsrapport på fältet för snabbare återkoppling.

Se Ytinspektion, för mer information.

Inspektion och rapportering

Tryck på för att ta en skärmbild på den aktuella kartvyn. Kommentera vid behov skärmbilden med verktygen Ritaoch tryck på Lagra. Tryck på Lagra för att spara skärmbilden.

Alla skärmbilder som sparats i jobbet inkluderas automatiskt i rapporten, om du väljer filformatet Mätrapport när du exporterar jobbet.