# Skapa en referenslinje

Välj Referenslinje för att skapa en referenslinje genom att göra mätningar till två kända eller okända definitionspunkter i baslinjen.Alla efterföljande punkter lagras relativt till baslinjen som en station och en offset.

Eftersom referenslinjeberäkningen är en planberäkning, kan du bara använda befintliga punkter som kan visas som plankoordinater. Du kan använda 2-dimensionella eller 3-dimensionella plankoordinator för att definiera baslinjen.

1. Tryck på och välj Mätning/<Profilnamn>/Referenslinje.
   1. När du får frågan, använder du den elektroniska libellen för att nivellera instrumentet. Tryck på Godkänn.

   2. Ställ in dekorrektioner som associeras med instrumentet.

      Om skärmen Korrektioner inte visas, trycker du på Alternativ och anger korrektionsinformationen.

   3. Mata in ett punktnamn för instrumentet samt en instrumenthöjd, om det är passande.

   4. Tryck på Godkänn.

2. Mata in Punkt 1 namn, och Prismahöjd.

   Om punkt 1 inte har kända koordinater, används förvalda koordinater.Välj Alternativ för att ändra standardkoordinaterna.

3. Slå Mät 1 för att mäta första punkten.

4. Mata in Punkt 2 namn, och Prismahöjd.

   Du kan bara använda en punkt med kända koordinater för punkt 2, om punkt 1 har kända koordinater.Om punkt 1 inte har kända koordinater, används förvalda koordinater.Välj Alternativ för att ändra standardkoordinaterna.

5. Ange Referenslinjens azimut.

   Om punkt 1 och punkt 2 har kända koordinater, visas den beräknade referenslinjens azimut, annars visas värdet 0°.

6. Slå Mät 2 för att mäta andra punkten.

   Koordinaterna för instrumentetpunkten visas.

7. Tryck på Lagra.

   Programmet skapar en baslinje mellan två punkter, enligt namngivningen "<Punkt 1 namn>‑<Punkt 2 namn>".Man kan ange Startstation och Stationsinterval.

   Om linjen mellan de två punkterna redan finns används den befintliga sektioneringen och går inte att ändra.