# GNSS eBubblans lutningssensor

Ämnet är tillämpligt för Trimble-mottagare med inbyggda lutningssensorer, inklusive en enhet för tröghetsmätning (IMU) eller en magnetometer som lutningssensor.

GNSS eBubblan använder mottagarens accelerometrar för att skapa en elektronisk representation av hur många grader mottagaren lutar.

GNSS-eBubblan arbetar oberoende av eventuella IMU-sensorer i mottagaren. För mottagare som stöder IMU-lutningskompensation visas GNSS-eBubblan endast i programmet när mottagaren arbetar i endast GNSS-läge.

GNSS eBubblan visas automatiskt när du använder en:

- Trimble R10- och R12-mottagare och Lutningsfunktioner är aktiverat i mätprofilen.
- Trimble-mottagare med IMU-lutningskompensation där Funktioner för eBubbla är aktiverade i mätprofilen och mottagaren arbetar i endast GNSS-läge.

Om du tidigare har valt att dölja GNSS eBubbla för den aktuella mätmetoden, visas den inte automatiskt.Visa eller dölja GNSS eBubblan:

- Tryck på skärmtangenten eBubbla på skärmen Mätning.
- För att visa eller dölja eBubblan i alla skärmar, trycker du på Ctrl + L.
- För att flytta fönstret för eBubblan trycker man och drar det till dess nya position.

För att säkerställa att antennen är i nivå

Använd eBubblan för att garantera att stången är vertikal, stillastående och stabil när du mäter en punkt, eller att mottagaren är inom den önskade lutningstoleransen.T.ex:

Cirkeln på eBubblan representerar den konfigurerade lutningstoleransen.Lutningstoleransen definieras som det avstånd på marken (lutningsavstånd) som lutningen utgör relaterat till antennhöjden:

- En grön bubbla markerar att mottagaren är inom den angivna lutningstoleransen och att punkten kan mätas.

- En röd bubbla markerar att mottagaren är utanför den angivna lutningstoleransen.Beroende på de konfigurerade lutningsvarningarna, kan även ett varningsmeddelande visas om eBubblan är röd.Se Lutningsvarningar för GNSS eBubbla.

  Om antennen är utanför lutningstoleransen, justerar du stavens vinkel tills dess att den befinner sig inom lutningstoleranserna.

  Alternativt kan man öka lutningstoleranserna.

För att lagra ett läge som är utanför de konfigurerade lutningstoleranserna, trycker du på . En varningspost associeras med punkten.

Konfigurera Lutningstoleransen för varje punkt i mätprofilen, eller tryck på alternativ på skärmen Mätning. Se Alternativ för GNSS-punkter.

För bästa resultat vid användning av GNSS eBubblan bör du säkerställa att:

- Du tittar direkt på mottagarens LED‑panel. Detta beror på att GNSS eBubblan justeras mot mottagarens LED‑panel.
- GNSS eBubblan är korrekt kalibrerad. Noggrannheten på den lutningsinformation som används för att visa GNSS eBubblan och lagras med uppmätta punkter beror helt på kalibreringen eBubblan. Användning av en dåligt kalibrerad GNSS eBubbla försämrar noggrannheten för de koordinater som mäts med eBubblan som nivåreferens.

Alternativ för GNSS eBubbla

Du kan konfigurera känsligheten och gensvaret från GNSS eBubblan på skärmen alternativ för GNSS eBubbla. För att visa denna skärm kan du:

- Trycka på i fönstret eBubbla.
- Tryck och håll på ikonen för mottagaren i statusfältet för att öppna fönstret Mottagarinställningar och tryck därefter på eBubbla.
- Tryck på och välj Instrument/Alternativ för lutningssensor.

Om du har fler en än ansluten lutningssensor kan du även trycka på skärmtangenten GNSS på skärmen alternativ för eBubbla för en annan sensor.Ändring av eBubblans inställningar för en sensor ändrar inställningarna för alla anslutna lutningssensorer.

Det går att konfigurera följande inställningar:

Option | Beskrivning
--- | ---
eBubbla känslighet | eBubbla flyttar sig 2 mm för den specificerade känslighetsvinkeln. För att minska känsligheten ska man välja en större vinkel.
Lutningstolerans | Definierar maxradien som mottagaren kan luta och fortfarande vara inom toleranserna. Den tillåtna toleransen är 0,001 m till 1,000 m.
eBubbla respons | Kontrollerar eBubblans mottaglighet för rörelse.
Lutningsavstånd | Det lutningsavstånd som visas är beräknat med den aktuella antennhöjden.
Kalibreringsstatus för eBubbla | Aktuell kalibreringsstatus. Tryck på Kalib. för att kalibrera om eBubblan.
Kalibreringen upphör om | Datum när den senaste kalibreringen går ut.eBubblan måste då kalibreras om.
Kalibreringens åldersgräns | Visar tiden mellan kalibreringarna.Vid slutet av tidsperioden uppmanar systemet dig att kalibrera om eBubblan. För att ändra standardinställningen ska man trycka på popup‑pilen.