# Visning av navigering för utsättning

Informationen som visas vid navigering till punkterna vid utsättning beror på om du utför en mätning med totalstation eller en GNSS-mätning, och de alternativ du har konfigurerat i skärmen Alternativ för utsättning.

För att konfigurera dessa alternativ:

- Tryck på i mätprofilen och välj Inställningar/Mätprofiler/<mätprofilens namn>/Utsättning.

- Tryck på Alternativ på skärmen för utsättningsnavigering, under utsättningen.

Konventionella mätningar

Använd gruppen Visa för att konfigurera utseendet på navigeringsdisplayen vid utsättning:

- Ställ in omkopplaren Visa utsättningsgrafik på Ja, för att visa den stora navigeringspilen på navigeringsskärmen.

  Om du använder en kontrollenhet med en mindre skärm, eller om du vill få plats med fler navigeringsdeltan på skärmen, ställer du omkopplaren Visa grafik för utsättning på Nej.De andra fälten i gruppen Visa är dolda när omkopplaren står på Nej.

- Välj Displayläge: Följande alternativ:

  - Riktning och avstånd – navigeringsdisplayen visar en stor pil som pekar i den riktning du ska röra dig i.När du närmar punkten, ändras pilen till in-/ut- och vänster-/högerriktningarna.

  - In/ut och vänster/höger – navigeringsdisplayen för utsättning visar riktningarna in/ut och vänster/höger.

  Som standard ger programmet automatiskt vägledning med in/ut och vänster/höger från Målets perspektiv i en robotmätning och från Instrumentets perspektiv när den är ansluten till ett servoinstrument med hjälp av ett cirkelläge eller kabel.Ändra inställningarna i grupprutan Servo/Robotmätning, för att ändra detta. Se Servo/Robot, för mer information.

- Använd Längdtolerans‑ fältet för att specificera det tillåtna avståndsfelet.Om målet finns inom detta avstånd från punkten, markerar programmet att avståndet är korrekt.
- Använd Vinkeltolerans‑ ‑fältet för att specificera det tillåtna vinkelfelet.Om totalstationen vrids bort från punkten med mindre än denna vinkel, markerar programmet att vinkeln är korrekt.

- Använd fältet Lutning för att visa lutningsgraden som vinkel, procent eller förhållande.Längd eller Längd: Höjd.Se Lutning.

I gruppen Deltan, kan du granska de deltan som visas för det aktuella utsättningsobjektet. Tryck på Redigera för att ändra de deltan som visas.

Deltan är de informationsfält som visas vid navigeringen och som anger den riktning och det avstånd som du behöver tillryggalägga till den enhet som du vill sätta ut. Se Deltan för navigering vid utsättning.

Aktivera omkopplaren Schaktning/Fyllning till yta, för att visa schaktning eller fyllning relativt till en yta under vid utsättning.Välj ytfilen från den aktuella projektmappen, i fältet Yta.Ange en offset till ytan, i fältet Offset till yta, vid behov. Tryck på för att välja om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot ytan.

Om din Trimble-kontrollenhet har en inbyggd kompass, kan du använda den när du sätter ut en position eller navigerar till en punkt.För att använda den inbyggda kompassen, markerar du kryssrutan Kompass. Trimble rekommenderar att du inaktiverar kompassen när du är i närheten av magnetfält då dessa kan orsaka störningar.

GNSS-mätningar

Använd gruppen Visa för att konfigurera utseendet på navigeringsdisplayen vid utsättning:

- Ställ in omkopplaren Visa utsättningsgrafik på Ja, för att visa den stora navigeringspilen på navigeringsskärmen.

  Om du använder en kontrollenhet med en mindre skärm, eller om du vill få plats med fler navigeringsdeltan på skärmen, ställer du omkopplaren Visa grafik för utsättning på Nej.De andra fälten i gruppen Visa är dolda när omkopplaren står på Nej.

- Välj Displayläge: Följande alternativ:
  - Målcentrerad – den valda punkten förblir fixerad i mitten av skärmen
  - Mätcentrerad – din position förblir fixerad i mitten av skärmen
- Välj en inställning i fältet Visa orientering.Följande optioner finns:
  - Färdriktning - skärmen riktas så att skärmens överkant pekar i förflyttningens riktning.
  - Norr/Sol - den lilla riktningspilen visar var Norr eller solen ligger.Skärmen orienterar sig så att skärmens överkant är riktat mot norr eller solen.I skärmen kan man använda tangenten Norr/Solen för att växla riktningen mellan norr och solen.
  - Referensazimut:
  - För en punkt kommer skärmen att riktas mot referensazimut för jobbet.Alternativet Utsättning måste vara inställt på Relativt mot azimut.
  - För en linje eller väg riktas skärmen mot linjens eller vägens azimut.

  Om Visa riktning är inställd på Referensazimut och alternativet Sätt ut inte är inställt på Relativt mot azimut vid utsättning, kommer skärmens riktningsbeteende att bli standardinställningen Färdriktning.För alternativ vid utsättning, se Utsättningsmetoder för GNSS.

- Använd fältet Lutning för att visa lutningsgraden som vinkel, procent eller förhållande.Längd eller Längd: Höjd.Se Lutning.

I gruppen Deltan, kan du granska de deltan som visas för det aktuella utsättningsobjektet. Tryck på Redigera för att ändra de deltan som visas.

Deltan är de informationsfält som visas vid navigeringen och som anger den riktning och det avstånd som du behöver tillryggalägga till den enhet som du vill sätta ut. Se Deltan för navigering vid utsättning.

Aktivera omkopplaren Schaktning/Fyllning till yta, för att visa schaktning eller fyllning relativt till en yta under vid utsättning.Välj ytfilen från den aktuella projektmappen, i fältet Yta.Ange en offset till ytan, i fältet Offset till yta, vid behov. Tryck på för att välja om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot ytan.

Om din Trimble-kontrollenhet har en inbyggd kompass, kan du använda den när du sätter ut en position eller navigerar till en punkt.För att använda den inbyggda kompassen, markerar du kryssrutan Kompass. Trimble rekommenderar att du inaktiverar kompassen när du är i närheten av magnetfält då dessa kan orsaka störningar.

Om du använder IMU-lutningskompensation och IMU är i nivå, kommer mottagarens riktning alltid att användas för att rikta GNSS-markören, den stora navigeringspilen för utsättning och skärmen för närbild. Du måste vara vänd mot mottagarens LED-panel för att dessa ska vara i korrekt riktning.

Som standard visar programmet navigeringsinformationen till punkten från din aktuella position.För att navigera med hjälp av en sidledslinje mellan den punkt som ska sättas ut och referenspunkten, ändrar du metoden för Utsättning.Se Utsättningsmetoder för GNSS.