# LandXML-väglinjevägar

En LandXML-väglinjeväg är en LandXML-fil som består av en linjegeometri (vägens mittlinje) med en eller flera relaterade väglinjer som definierar vägen. All sektionering härleds från linjegeometrin.

Källans LandXML-väglinjevägsfiler

LandXML-tvärsektionsvägfiler skapas från olika kontorsprogrampaket inklusive Trimble Business Center, Tekla Civil, Trimble Novapoint och Autodesk Civil 3D.

Trimble rekommenderar att du undviker vertikala cirkellägen, när du definierar vägen i kontorsprogrammet. Om en väglinje har samma offset som en annan, kan programmet Roads koppla ihop väglinjerna i fel ordning när den kopplar ihop väglinjerna för att visa tvärsektionerna. Undvik detta problem genom att definiera en av väglinjerna med en liten förskjutning från den andra. Se Exportera LandXML-väglinjevägar från kontorsprogrammet, för mer information.

Medan det traditionella LandXML-väglinjeformatet inte inkluderar stöd för sidolutningar, har Trimble utökat LandXML-formatet för att inkludera stöd för sidolutningar. LandXML-väglinjefiler som exporteras från Trimble Business Center kommer att ha definierade sidolutningar. Du kan även använda Trimble Access Roads för att definiera eller ändra sidolutningarna för en LandXML-väglinjeväg som skapats från valfritt kontorsprogram.

Tips om det bästa sättet att exportera LandXML-väglinjevägar från kontorsprogrammet finns i Exportera LandXML-väglinjevägar från kontorsprogrammet.

Lägga till LandXML-väglinjevägen i Lagerhanteraren

1. Tryck på i verktygsfältet Karta för att öppna Lagerhanteraren och väljer fliken Kartfiler i Trimble Access Roads.

2. Tryck på Lägg till och välj sedan LandXML-tvärsektionsvägfilen från projektmappen Trimble Access på kontrollenheten, eller från Trimble Connect om projektet du arbetar i är ett molnprojekt. Tryck på Godkänn.

   Som standard, syns filen som du har länkat till jobbet på kartan, vilket indikeras av markeringen bredvid filnamnet.

3. Om en fil innehåller en ogiltig spiralgeometri visas ett meddelande om att den horisontella linjegeometrin har justerats med hjälp av följande regler:

   - För spiraler behålls värdena för radie och längd i filen medann ändkoordinaterna justeras för att passa.

   - För bågar behålls värdena för radie i filen medan längderna och koordinaterna justeras för att passa.

   Tryck på OK för att avvisa meddelandet.

4. Tryck på filnamnet på fliken Kartfiler, om du vill göra objekten i en fil valbara. En markering inuti en fyrkant markerar att objekt i filen kan väljas.

5. Tryck på Godkänn, för att stänga Lagerhanteraren.

Redigera LandXML-väglinjevägen

LandXML-väglinjevägar är redo att granskas och sättas ut i Trimble Access Roads när du exporterar dem från ditt kontorsprogram. Du kan även redigera vägen för att lägga till eller objekt till eller exkludera objekt från vägen i Trimble Access Roads.

Tryck på LandXML-väglinjevägen på kartan för att markera den och sedan på Redigera, för att redigera vägen. För ytterligare information:

- Se Exkluderade och inkluderade väglinjer i LandXML-väglinjevägar, för information om hur du exkluderar eller inkluderar väglinjer som du tidigare har exkluderat eller som automatiskt exkluderats av programmet.
- Se Konvertera 3D-väglinjer till släntlutningar, för information om hur du konverterar de yttersta vänstra och/eller högra väglinjerna till sidolutningar .
- Se Definiera ytterligare väglinjer för LandXML-väglinjevägar, för information om hur du definierar eller redigerar ytterligare väglinjer.
- Se Definiera ytterligare punkter för LandXML-väglinjevägar, för information om hur du definierar eller redigerar ytterligare punkter.

Granska LandXML-väglinjevägen:

Tryck på LandXML-väglinjevägen på kartan för att välja den och tryck sedan på:

- Redigera och sedan på Horisontell linjegeometri eller Vertikal linjegeometri, för att granska de geometriska elementen som definierar de horisontella och vertikala linjegeometrierna.

- Redigera och sedan på Väglinjer, om du vill visa listan över väglinjerna som definierar vägen.

- Alternativ, för att ange stationsintervall för bågar och övergångar. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

Se Granska vägdesignen, för mer information.

Sätta ut en LandXML-väglinjeväg

Se Sätta ut vägen, för att sätta ut väglinjer eller stationer som definierar vägen.