# Starta en RTX-mätning

1. Starta mätningen med hjälp av den RTK-mätprofil du har konfigurerat för RTX. Se Konfigurera en RTX-mätning.

   När data från korrektionstjänsten RTX tas emot via:

   - RTX (SV-signaler), ändras radiosymbolen till en RTX-symbol , och RTX visas i statusraden.
   - RTX (internet), symbolen för GNSS-internetkälla visas.

2. Invänta konvergens.

   De typiska konvergenstiderna beror på vilken region du arbetar i och vilken GNSS-mottagare du använder:

   - Om GNSS-mottagaren har tekniken Trimble ProPoint™ bör du i de flesta fall få konvergens på 1-3 minuter i RTX-snabba regioner och 3-10 minuter globalt.

   - Om GNSS-mottagaren inte har tekniken Trimble ProPointtar konvergensen vanligtvis 5-10 minuter i RTX-snabba regioner och mindre än 15-30 minuter globalt.

   Se Korrektionstjänsten RTX för mer information om konvergenstider.

   När meddelandet Konvergens har uppnåtts visas kan du starta mätningen

   För att visa skärmen RTX-status i en RTX (SV)-mätning, trycker du på . I en RTX‑mätning (internet), trycker du på RTX‑status i menyn Instrument.

3. Om du använder en mottagare med IMU-lutningskompensation, måste IMU vara i nivå.

4. Mätning eller utsättning av punkter.

- Även om RTX roverns lösningen har konvergerat behöver inte det betyda att den uppfyller precisionstoleranserna för punktmätningen. Du kan behöva stanna kvar på en punkt för att uppnå de angivna precisionstoleranserna eftersom RTX roverns lösningen bör konvergera ytterligare när rovern är i statiskt läge. Precisioner för mätningar med tjänsten Trimble Centerpoint RTX är mycket känsliga för rådande förhållanden som t.ex. flervägsfel, jonosfär scintillation, och särskilt troposfäriska förhållanden och trädkronor.
- För att ändra precisionsnivån till en nivå inom vilken konvergens är acceptabelt ska du avmarkera kryssrutan Auto tolerans i skärmen Rover‑optioner och istället ange det värde du vill använda.

Beräkna en RTX‑RTK Offset

Var försiktig med att ändra ett befintligt offset-värde i jobbet till ett som är mindre precist eftersom detta kan innebära att precisionen för de punkter som finns lagrade i jobbet inte längre klara de precisionstoleranser som angavs när punkterna lagrades.Se RTX‑RTK offset.

1. Tryck på och välj Mätning.Tryck på RTX‑RTK-offset.
2. Markera en punkt i fältet RTK‑punkt. Det måste vara en punkt uppmätt med RTK.

3. Markera eller mät en RTX‑punkt i fältet RTX‑punkt.Det måste vara en punkt uppmätt med korrektionstjänsten CenterPoint RTK.

   Offset-värdet beräknas direkt när de två punktfälten är ifyllda.

4. Granska resultat för offset-beräkningen. Tryck på Lagra för att lagra offset‑värdet i jobbet.

   Offset-värdets precision och därmed även precisionen för RTX-punkter reducerade in i RTK-referenssystem är beroende av precisionen för de uppmätta RTK- och RTX-punkter som användes för att beräkna offset-värdet. Du måste använda punktmätningarna med högst precision för att beräkna offset‑värdet.

För att radera RTX‑RTK‑offset ska du öppna skärmen RTX‑RTK offset och trycka på Ingen.Tryck JA för att bekräfta. Offset-värdet ändras till noll.

Visa RTX-status

För att visa skärmen RTX-status i en RTX (SV)-mätning, trycker du på . I en RTX‑mätning (internet), trycker du på RTX‑status i menyn Instrument.

Skärmen RTX status visar namnet på aktuellKorrektionssatellit. För att välja en annan satellit ska man trycka på Optioner och därefter välja den önskade satelliten från listan.Man kan när som helst ändra korrektionssatelliten. Man behöver inte starta om mätningen om man ändrar korrektionssatelliten.Alternativt kan man välja Anpassad och därefter ange den frekvens och bithastighet som ska användas.Ändringar som görs i inställningar används nästa gång du startar en mätning.

Knappen Återställ på skärmen för satellitplottning i en RTX‑mätning återställer SV‑spårning samt RTX‑konvergens.Knappen Återställ på statusskärmen för RTX återställer RTX‑konvergensen men inte satellitspårningen.