# Att radera punkter eller funktioner

Du kan radera punkter eller jobbegenskaper (linjer, bågar eller polylinjer) i Punkthanteraren eller på kartan. En raderad punkt eller egenskap används inte i beräkningar, men finns kvar i databasen.

Om du ändrar namn eller koordinater för en post, eller raderar en punkt eller funktionspost, kan positionerna för andra poster som baseras på den posten ändras eller försvinna.Se till att du har läst ämnet Ändringar av punktregister: effekter på andra punkter så förstår du effekten av dina ändringar innan du gör dem.

Sökklassen för raderade punkter ändras till Raderad (normal), Raderad (passpunkt), Raderad (utsatt), Raderad (bakåtriktad), eller Raderad (kontroll), beroende på den ursprungliga sökklassificeringen.

När du raderar en punkt eller en funktion, kommer den symbol som använts för punkten eller funktionsposten att ändras för att visa att den har raderats. Till exempel, för en detaljpunkt, ersätter symbolen symbolen .

Programmet lagrar en notering tillsammans med posten för den ursprungliga punkten eller egenskapen, vilket visar tiden då den raderades.

För att radera en post för en punkt eller egenskap

1. Tryck på och välj Jobbdata/Punkthanterare.
2. Välj den punkt, linje eller båge som skall raderas och tryck på Information.

3. Tryck Radera.

4. Tryck på Godkänn.

För att återställa en post för en punkt eller egenskap

1. Tryck på och välj Jobbdata/Punkthanterare.
2. Tryck på den post för en punkt eller egenskap som ska återställas.
3. Tryck Ångra radera.
4. Tryck på Godkänn.

För att radera funktioner från kartan

1. Välj önskat(de) objekt med en av följande optioner:
   - Tryck på objektet.
   - Dra en ruta runt objektet.
   - Tryck och håll på skärmen, och tryck sedan på Välj.

   Du kan bara radera punkter, linjer, bågar och polylinjer som finns i jobbets databas. Du kan inte radera punkter eller egenskaper från en länkad kartfil (exempelvis en DXF- eller SHP-fil).

2. Alternativt kan man trycka och hålla på skärmen och därefter välja Radera.
3. Tryck Radera.