# Definiera ytterligare väglinjer

Använd Ytterligare väglinjer för att definiera funktioner som är relaterade till men separerade från vägen, som t.ex. bullervallar eller gatubrunnar.Den extra strängen definieras av en horisontell geometri som består av en uppsättning linjer som har definierats relativt mot vägens horisontella poly-linje och, om så krävs, en vertikal geometri som definierats med hjälp av de tillgängliga alternativen för att definiera en vertikal poly-linje för en väg.

För att lägga till ytterligare väglinjer i den valda väglinjedefinitionen:

1. Tryck på Ytterligare väglinjer.
2. Tryck på Lägg till.
3. Ange väglinjens namn. Tryck på Godkänn.
4. För att definiera den horisontella geometrin för väglinjen:
   1. Tryck på Horisontell geometri.Tryck på Redigera om så krävs.
   2. Tryck på Lägg till.
   3. Ange sektion och sidmått för att definiera startpunkten.Tryck på Lagra.
   4. Ange slutsektion och sidmått för linjen. Tryck på Lagra.
   5. Fortsätt att lägga till linjer efter behov för att definiera väglinjen.

   6. Tryck på Stäng, när du är klar.

5. Tryck på Godkänn.
6. För att definiera den vertikala geometrin för väglinjen:
   1. Tryck på Vertikal geometri.
   2. Tryck på Lägg till.
   3. Ange Sektion (VPI) och höjd (VPI) för att definiera startpunkten.Tryck på Lagra.
   4. Lägg till de element som krävs i den vertikala geometrin.Se Skriva in vertikal linjeföring.

   5. Tryck på Stäng, när du är klar.

7. Tryck på Godkänn.
8. Lägg till ytterligare en väglinje, eller tryck på Godkänn för att återgå till listan över komponenter för den valda väglinje-definitionen.
9. Mata in de andra vägkomponenterna eller tryck på Lagra för att lagra vägdefinitionen.