# Sätta ut tunnelns linjegeometri

När du sätter ut en linjegeometri som definierats i en TXL-fil, kan du arbeta från kartan eller från menyn.

Sätta ut linjegeometrin:

1. Tryck och håll på kartan, och tryck sedan på Utsättning.Eller, tryck på och välj Utsättning.Tryck på Linjegeometrier, välj den linjegeometri som ska sättas ut och tryck på Nästa.

   Om den linjegeometri som du vill sätta ut inte syns på kartan, kan du trycka på i kartans verktygsfält för att öppna Lagerhantering och välja fliken Kartfiler.Välj filen och gör sedan lämpliga lager synliga och valbara. Filen måste finnas i den aktuella projektmappen.

2. Om du ännu inte har startat mätningen, kommer programmet att gå igenom stegen för att starta mätningen.

   Linjegeometrin är klar för utsättning med din föredragna utsättningsmetod. Se ämnet för den valda metoden, för ytterligare information. Se:

   Sätta ut tunnelns linjegeometri

   Sätta ut en station i tunnelns linjegeometri