# Toleranskontroller för matrikelpunkter

Trimble Access ger möjlighet att kontrollera att uppmätta eller utsatta punkter har uppmätts två gånger, för att garantera att de uppfyller lämpliga lokala matrikelregler för att vara inom toleransen.

Hittills har den här funktionen utvecklats för att uppfylla matrikelreglerna i Schweiz och Norge. Om ditt land använder samma regler för kontroll av matrikeltolerans kan du kanske använda den här funktionen i ditt eget område.

För att använda den här funktionen i Trimble Access måste du lägga till en XML-fil i mappen Trimble Data \ System Files. XML-filen definierar matrikelkoderna och specificerar de olika toleranskraven för den typ av punkt som mäts eller sätts ut.

För att hjälpa dig att komma igång finns det två exempel på XML-filer för matrikeltoleranser - en för Schweiz och en för Norge:

- Exempelfilen CadastralTolerances.xml:

  - Möjliggör konfiguration av klasser med många punkter

  - Kontrollerar att respektive punkt har uppmätts två gånger

  - Kontrollerar att respektive punkt är inom de horisontella toleranserna

  - Kontrollerar att punkten är inom den vertikala toleransen för vissa punktklasser.

- Exempelfilen CadastralTolerances ‑ Norway.xml:

  - Är konfigurerad för en enda punktklass

  - Kontrollerar att respektive punkt har uppmätts två gånger

  - Kontrollerar att respektive punkt är inom de horisontella toleranserna

  - Kontrollerar "missöden" eller stora skillnader mellan de två mätningarna

  - Kontrollerar mätningens kvalitet med hjälp av beräkningar för intern och extern tillförlitlighet

  - Kontrollerar att en tillräcklig tidsperiod har passerat mellan de två mätningarna av respektive punkt

När du har aktiverat kontroll av matrikeltolerans i jobbet, kontrollerar programmet Trimble Access automatiskt toleranserna för matrikelpunkter i jobbet när du sätter ut en punkt eller beräknar ett genomsnitt av två eller flera punkter. Statusen för respektive matrikelpunkt visas på kartan och sammanfattas på jobbskärmen. Se Status för matrikelpunkt, för mer information om hur man visar status för matrikelpunkt i Trimble Access.

Konfigurera kontrollenheten för att utföra matrikeltoleranskontroller

För att konfigurera kontrollenheten så attTrimble Access automatiskt kontrollerar toleranserna för matrikelpunkter i jobbet:

1. Ladda ner lämplig XML-exempelfil för matrikeltoleranser från sidan Konfigurationsfiler i Hjälpportal för Trimble Access.

   Exempelfilen innehåller exempelkoder och noteringar som förklarar hur filen fungerar och vad som kan konfigureras. For more information, Se Konfiguration av XML-fil för schweizisk matrikel eller Konfiguration av XML-fil för norsk matrikel.

2. Använd ett textredigeringsprogram och konfigurera filen CadastralTolerances.xml så att den använder dina koder och toleransvärden.

   1. Konfigurera dina egna koder och se till att toleransvärdena i filen XML-filen för matrikeltoleranser är korrekta, eller ändra dem så att de motsvarar de toleransvärden som krävs.

   2. Kontrollera att koderna i XML-filen för matrikeltoleranser har fått det klassificeringsnamn som motsvarar de toleransvärden som krävs, och ändra dessa vid behov.

3. Kopiera den ändrade XML-filen för matrikeltoleranser till mappen Trimble Data\System Files på kontrollenheten.

   Byt inte namn på XML-filen för matrikeltoleranser. XML-filen måste heta CadastralTolerances.xml eller CadastralTolerances ‑ Norway.xmlför att automatisk kontroll av matrikelpunktens tolerans ska ske.

Aktivering av matrikeltoleranskontroll i jobbet

För varje jobb som du vill aktivera automatiska matrikeltoleranskontroller:

1. Tryck på och välj Jobb.
2. Tryck på Egenskaper.

3. I fältet Noteringar på skärmen Jobbegenskaper anger du lämpligt klassnamn för matrikeln för matrikelpunkterna i jobbet.

   Alla matrikelpunkter i jobbet måste använda samma matrikelklass.

   Klassnamnen anges direkt efter raden <SurveyClasses> i XML-filen för matrikeltoleranser:

   - CadastralTolerances.xml listar flera klasser, som exempelvis TS2.

   - CadastralTolerances ‑ Norway.xml listar en klass, ClassA.

4. Tryck på Godkänn.

   Jobbets informationspanel inkluderar nu en Matrikelöversikt, som visar en färgkodad översikt av matrikelpunkterna i jobbet.

Matrikeltoleranskontroll och återkoppling

För varje punkt där fältet Code anger en matrikelkod som definierats i XML-filen för matrikeltoleranser som lagras i mappen System Files på kontrollenheten, utför programmet Trimble Access en automatisk kontroll av matrikeltoleranserna när:

- vid utsättning av punkten

- vid beräkning av genomsnitt, såsom:

  - när du beräknar ett genomsnitt med funktionen Beräkna genomsnitt.

  - när programmet upptäcker en dubblettpunkt och du i väljer att genomsnittsberäkna punkterna i listmenyn Åtgärd.

De beräknade felen för den utsatta eller genomsnittliga positionen jämförs med de registrerade toleransvärdena i XML-filen för matrikeltoleranser, och visas i grupprutan Toleranskontroll på skärmen Utsättningskontrollerade delta eller Beräkna genomsnitt.

Punktens färg på kartan ändras för att visa matrikelpunktens status.

Vissa matrikelföreskrifter kan kräva att varje mätning är "oberoende" för dubbelbundna matrikelpunkter. För konventionella mätningar kan du kanske uppnå detta med en annan stationsinställning eller med hjälp av funktionen Bandmätta avstånd. I GNSS-mätningar, kan du använda funktionen SV-delmängd för att dela upp alla spårade satelliter i två delmängder med en jämn fördelning på himlen, och använda en delmängd för att mäta och den andra delmängden för att punkterna igen med oberoende mätningar.

Status för matrikelpunkt

Matrikelöversikten i panelen Jobbinformation på skärmen Jobb visar antalet matrikelpunkter i jobbet, efter status.

Kartan ger omedelbar feedback om statusen för matrikelpunkterna.

Visningen av färgsymbolerna prioriteras så att rött visas ovanpå orange, som visas ovanpå grönt. Detta innebär att punkter utanför toleransen eller som inte dubbelbundna är mer synliga på alla förstoringsnivåer.

#### Status för schweizisk matrikelpunkt

Vid användning av CadastralTolerances.xml, betyder färgen på punktsymbolerna följande:

- Grön: Punkten har uppmätts två gånger och den genomsnittliga mätningen är inom de definierade toleransvärdena.

- Orange: Eftersom punkten inte är dubbelbunden (den har bara en enda mätning), är toleransen okänd.

- Röd: Punkten har uppmätts två gånger och den genomsnittliga mätningen är utanför de definierade toleransvärdena.

Se den CadastralTolerances.xml-fil som används på kontrollenheten, för att bekräfta värdena för de definierade toleranserna, gränsvärdena och tiderna.

#### Status för norsk matrikelpunkt

Vid användning av CadastralTolerances ‑ Norway.xml betyder färgen på punktsymbolerna följande:

- Grön: Punkten är uppmätt två gånger och:

  - Den genomsnittliga mätningen är inom den definierade horisontella toleransen.

  - Avståndet mellan de två mätningarna är inom den definierade toleransen (inga missöden har upptäckts).

  - De beräknade värdena för interna och externa tillförlitlighetsfel överskrider inte de definierade gränsvärdena.

  - En tillräcklig tidsperiod har förflutit mellan de två mätningarna.

- Orange: Punkten är antingen:

  - Uppmätt två gånger men de beräknade värdena för interna och externa tillförlitlighetsfel överskrider de definierade gränsvärdena.

  - Ännu inte uppmätt två gånger (den innehåller endast en mätning), vilket medför att toleransen är okänd.

- Röd: Punkten är uppmätt två gånger och minst ett av följande är sant:

  - Avståndet mellan de två mätningarna överskrider den definierade horisontella toleransen.

  - Det finns en oväntat stor skillnad mellan de två mätningarna av punkten ("missödes"-detektering).

  - De beräknade värdena för interna och externa tillförlitlighetsfel överskrider de definierade gränsvärdena.

  - Det har inte gått tillräckligt lång tid mellan de två mätningarna.

Se den CadastralTolerances ‑ Norway.xml-fil som används på kontrollenheten, för att bekräfta de definierade värdena för tolerans, gränsvärden och tid.