# Aktivera Autolock, FineLock och Long Range FineLock

Trimble-instrumenten har Autolock-teknik för att låsa på och spåra rörliga mål på avstånd.

Vissa instrument har även teknikerna FineLock och FineLock långdistans för förbättrad prestanda vid mätning av statiska mål då två prismor befinner sig nära varandra.

Användning:

- FineLock-läge när man låser och mäter mot ett prisma som är 20 m – 700 m bort.

  Om instrumentet är utrustat med tillbehöret FineLock-bländare, kan du använda FineLock-tekniken för att låsa och mäta mot en prisma som är mindre än 20 m bort.

- FineLock långdistans-läge när man låser och mäter mot ett prisma som är 250 m – 2500 m bort.

Obs! – Målen bör inte vara längre ifrån varandra än 13' 45" (4 mrad).

Programmet varnar om avståndet till prisman är utanför den räckvidd som stöds och förhindrar att mätningar utförs. Men, om programmet inte lyckas mäta avståndet, exempelvis vid mätningar med enbart vinklar, kan programmet inte visa ett varningsmeddelande och lagrar mätningen. Mätningar mot prismor utanför dessa räckvidder när någon av teknikerna FineLock eller Long Range FineLock är aktiverade, är opålitliga och bör inte användas.

FineLock och Long Range FineLock‑teknologi har alltid prioritet över mätlägena TRK, DR eller Autolock. Det går inte att använda dessa samtidigt. Om man aktiverar FineLock eller Long Range FineLock-teknik kommer Autolock automatiskt att inaktiveras. Om FineLock eller Long Range FineLock-teknik aktiveras när TRK eller DR är aktiverat kommer observationen mätas i läget STD.

Aktivera Autolock eller FineLock

1. Konfigurera inställningarna för metoden Mållåsning på skärmen Målstyrningar.

2. Tryck på Instrumentsymbolen i statusfältet för att öppna skärmen Instrumentfunktioner.

3. Tryck på knappen för den konfigurerade mållåsningsmetoden för att aktivera den. Knappen Autolock, FineLockeller LR FineLock är gul när den är aktiverad.

En sökning utförs automatiskt om en mätning initierades när Autolock aktiveras, men instrumentet är ej låst på prismat.

När en GPS‑sökning är färdig, utförs en GPS‑stödd sökning istället för en standardsökning.För att utföra en standardsökning, pausar du GPS‑sökningen, eller väljer Sök på skärmen Joystick.

Hårdvaran för Long Range FineLock är inte koaxiell med teleskopet. För att eliminera vertikala fel som är associerade med en icke‑koaxiellt hårdvara för Long Range FineLock måste man observera alla observationer till punkter i både cirkelläge 1 och cirkelläge 2.