# Sätta ut positioner relativt till en väglinje

1. Tryck på väglinjen på kartan eller välj Till strängen i fältet Sätt ut och tryck sedan på och välj en väglinje i listan.

2. För att sätta ut offset för positioner från vägen, lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset.
3. Tryck på Starta.

4. Använd plan- eller tvärsektionsvyn för att navigera relativt till väglinjen.Se Navigera till utsättning.

   Om din aktuella position befinner sig inom 5 m från den valda väglinjen, kommer ritningsvyn att visa en streckad grön linje i en rät linje mellan din nuvarande position och väglinjen.

5. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

6. Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

   Du kan sedan:

   - Fortsätta att mäta punkter längs vägen.
   - Trycka på Esc för att avsluta den här utsättningsmetoden.
   - Ändra utsättningsmetoder. För att sätta ut:
     - Till vägen, dubbeltryck på en tom del av kartan.
     - Till en väglinje, tryck på väglinjen på kartan.
     - En Station på en väglinje, tryck på stationen på en väglinje på kartan.