# Linjegeometrier för referens

Du kan för alla utsättningsmetoder välja en referenslinjegeometri där programmet visar stations- och offsetvärden för din aktuella position relativt till referenslinjegeometrin. Informationen sparas även i jobbet.

1. Tryck och håll på skärmen i plan- eller tvärsektionsvyn och sedan på Välj referenslinje.
2. Välj vägformatet.
3. Markera filen.I fältet Vägnamn visas det valda vägnamnet.

4. Tryck på Godkänn.

   Vid utsättningen, dras en streckad linje från din aktuella position till den horisontella linjeföringen för referenslinjen.

5. Tryck och håll på skärmen i kart- eller tvärsektionsvyn och tryck sedan på Välj referenslinjegeometri, för att sluta använda en referenslinjegeometri. Välj <Ingen> i listan över vägformat.