# Definiera ytterligare väglinjer för LandXML-väglinjevägar

1. Tryck på LandXML-väglinjeväg för att välja den och tryck sedan på Redigera. Eller tryck på och välj Definiera/LandXML-väg, välj den väg som ska redigeras och tryck sedan på Nästa.

   Tryck på i kartans verktygsfält för att öppna Lagerhanteraren och välja fliken Kartfiler om den väg som du vill redigera inte visas på kartan. Välj filen och gör sedan lämpliga lager synliga och valbara. Filen måste finnas i den aktuella projektmappen.

2. Tryck på Ytterligare väglinjer (härledda).
3. För att lägga till en ny väglinje:
   1. Tryck på Lägg till.
   2. Ange Väglinjens namn och välj Väglinjetyp.
      - Beroende: Väglinjen utgör en del av vägytan.
      - Oberoende: Väglinjen utgör inte en del av vägytan.Oberoende väglinjer är perfekta för underjordiska tjänster, som exempelvis en fiberoptisk kabel.

      Båda strängtyperna definieras parallellt med den befintliga strängen längs väglinjens längd.

   3. Tryck på Godkänn.
4. För att definierar eller redigera en väglinje, trycker du på Redigera.
   1. Objektet Horisontell och vertikal geometri markeras. Tryck på Edit.
   2. Tryck på Lägg till.
   3. Tryck för att välja den väglinje som den nya väglinjen ska härledas ifrån, i fältet Härled från.Tryck på väglinjen på kartan eller tryck på Väglinje och välj väglinjen i listan. Tryck på Godkänn.
   4. Välj en metod för Härledning av väglinje och ange de värden som definierar väglinjen.
   5. Tryck på Lagra.
5. Tryck på Godkänn tre gånger för att komma tillbaka till skärmen Redigera.
6. Tryck på Lagra.

När du har definierat ytterligaren en väglinje kan du redigera, granska eller sätta ut den.