# Projekthöjd

Projekthöjden kan definieras som en del av koordinatsystemsdefinitionen när ett nytt jobb skapas. För att redigera projektets höjd:

1. Tryck på och välj Jobb.
2. Tryck på Egenskaper.
3. Tryck på Koord. sys.
4. Välj alternativet Välj från bibliotek eller Skriv in parametrar. Tryck på Nästa.
5. Ange Projekthöjd.

För att automatiskt fylla i fältet Projektets höjd, trycker du på Här för att använda aktuell autonom höjd som hämtats från GNSS‑mottagaren, eller trycker på Punkt för att använda höjden för en punkt i jobbet eller i den länkade filen.Skärmknappen Punkt är inte tillgänglig förrän du skapar ett nytt jobb.Skärmknappen Här är endast tillgänglig när programmet är anslutet till en GNSS-mottagare.

Om en punkt saknar höjd, använder Trimble Access projekthöjden i Cogo-beräkningar. Om Du kombinerar GNSS och konventionella 2‑D observationer, sätt Projekthöjds‑fältet till att ungefärligen motsvara arbetsområdets höjd. Denna höjd används med 2-D-punkter för att beräkna avstånden från uppmätta markavstånd på planet och ellipsoiden.

I 2D-mätningar där en projektion har definierats, mata in ett värde för projekthöjden som approximerar arbetsområdets höjd. Detta värde behövs för att reducera uppmätta markavstånd till det ellipsoida avståndet och för att beräkna koordinater.

När markkoordinatsystemets skalfaktor beräknas baserat på projektets plats kommer alla ändringar av projektets plats att ändra markens skalfaktor, vilket i sin tur innebär att en eventuell GNSS-kalibrering baserad på detta måste beräknas om.