# Sidolutningar

I vissa situationer kan du behöva lägga till eller redigera sidolutningen. Sidolutningen, och alla redigeringar för sidolutningen, kommer att ignoreras efter att en position har mätts eller när du har lämnat utsättningsskärmen.

Sidolutningar kan användas vid utsättning från en vägdesignfil. Sidolutningar kan användas vid utsättning av Väglinjer och ytor.

Lägga till en Släntlutning

Du kan lägga till en släntlutning när du sätter ut en station eller när man mäter sin position relativt en väglinje.Den aktuella strängen är, som standard en släntkrönsväglinje men du kan välja en annan sträng om släntkrönsväglinje om så krävs.Du kan inte lägga till en släntlutning till poly linjen.

1. Använd tryck och håll-menyn på skärmen för utsättning, för att visa kart- eller tvärsektionsvyn och välja Lägg till sidolutning.
2. Slutför informationen som definierar sidolutningen.

Det går bara att lägga till en sidolutning vid utsättning av en RXL-väg.Men när du definierar en GENIO-väg kan du lägga till en ny väglinje och sedan redigera dess typ så att den blir en Väglinje med 5D-gränssnitt vilket i princip lägger till en sidolutning.

Redigera en släntlutning

Om designens värde för skärning- och fyllning av släntlutning eller om värdet för dikets bottenbredd inte går att tillämpa, skriver du över det gamla värdet med det nya.

1. På utsättningsskärmen, Använd tryck och håll-menyn på skärmen för utsättning, för att visa plan- eller tvärsektionsvyn och välja Redigera sidolutning.
2. Slutför informationen som definierar sidolutningen.

I vissa situationer kan det vara bättre att justera lutningsvärdet för skär eller fyll till värdet definierat av lutningen från nuvarande väglinje till nästa, eller från föregående väglinje till den aktuella.Välj antingen Lutning till nästa väglinje eller Lutning från föregående väglinje i fälten Släntskärning. eller Fyll slänt. Fältet Lutning uppdateras med rätt lutningsvärde.

Exemplet nedan visar var du kan tänkas välja alternativen Slänt till nästa väglinje eller Slänt från föregående väglinje för en släntskärning.Ett liknande tillvägagångssätt kan användas för en fyllning av lutningen.

Alternativen för nästa eller föregående väglinjelutning är tillgängliga:

- Endast om en nästa eller föregående väglinje finns.
- I Schakta lutning ‑fältet, är optionerna endast tillgängliga om nästa eller föregående lutningsvärden är positiva, dvs. om de definierar en urschaktad lutning.
- I Fyll i lutning ‑fältet, är optionerna endast tillgängliga om nästa eller föregående lutningsvärden är negativa, dvs. om de definierar en ifylld lutning.

Ibland, särskilt med vägfiler i LandXML-format, kan släntlutningen ange endast ett värde för lutningen där den andra är null(?).Om värdena för design och beräknad släntlutning längst upp på navigeringsskärmen är null, innebär detta att den odefinierade släntvärdet krävs för att sätta ut anslutningen.Använd alternativet Redigera släntlutning för att ange lutningsvärdet så att anslutningen kan sättas ut.

Du kan även:

- ändra väglinjens namn.
- välja en annan väglinje som släntkrönsväglinje, vid behov.

En släntlutning visas i rött om den är redigerad.

Följande diagram visar ett typexempel på när man eventuellt använder dessa optioner.

Markera en ny väglinje som släntkrön

1. På utsättningsskärmen, använder du tryck och håll-menyn för att visa plan- eller tvärsektionsvyn och väljer Redigera sidolutning.

2. Från fältet Släntkrön tryck på pilen och välj en ny väglinje med en av följande metoder:

   - Tryck på en ny väglinje på skärmen
   - Om ändamålsenligt för din kontrollenhet, använd vänster/höger piltangenter
   - Tryck och håll på skärmen och välj väglinjen från listan

   Den nuvarande släntkrönet visas som en blå fylld cirkel.

Exempel - välj släntkrönsväglinje och redigera släntlutning

Följande diagram visar ett typexempel på var man eventuellt väljer en ny väglinje som släntkrön.I det här exemplet, har originaldesignen med släntkrönsväglinje vid väglinje C fyllts, vilket har resulterat i en oönskad fyllningszon (1).Genom att välja B som släntkrönsväglinje, kommer den nya designen att skäras och den oönskade fyllnadszonen undantas.

När väglinje B väljs som släntkrönsväglinje, kommer schaktlutningen att definieras antingen av värdet för designlutningen eller att ett annat värde matas in.Alternativt, kan schaktlutningen definieras genom att välja något av följande:

- Alternativet Slänt från föregående väglinje för att definiera schaktlutningen som en slänt från den föregående filen A till den nya släntkrönsväglinjen B, vilket resulterar i en släntanslutning vid (2).
- Alternativet Slänt från nästa väglinje för att definiera schaktlutningen som en slänt från den föregående filen B till den nya släntkrönsväglinjen C, vilket resulterar i en släntanslutning vid (3).