# Mätmetoder vid mätning med totalstation

För att mäta punkter med hjälp av information från den anslutna totalstationen, slutför du stationsetableringen och trycker sedan på och väljer Mätning och sedan den mätmetod du vill använda:

- Använd Mät detaljpunkt för att mäta en topografisk punkt.
- Använda Mätningskoder för att mäta och koda observationer i ett steg.
- Använd Mätsatser för att mäta flera observationssatser.
- Använda Mät till yta för att beräkna och lagra den det kortaste avståndet från den uppmätta punkten till den valda ytan.
- Använd Mätpunkter i ett plan för att definiera ett plan och sedan mäta punkter relativt till det planet.
- Använd Mät 3D-axlar för att mäta en punkt relativt till en 3D-axel.
- Använda Kontinuerlig detaljmätning för att mäta en rad punkter med ett fast intervall.
- Använd Skanning för att fånga formen på ett fysiskt objekt digitalt med en totalstation som har Trimble VISION-teknik.
- Använd Ytskanning för att definiera en yta sedan skanna punkterna på ytan.

Se även:

- Mäta punkter med en Laseravståndsmätare
- Lagra djup med ett ekolod
- Mäta punkter med radiolokaliseraren
- För att mäta en passpunkt
- Konstruktionspunkter

Titta på spellistan Mäta med Trimble Access på YouTube-kanalen Trimble Access för en översikt över hur du mäter en detaljerad mätning eller relationsmätning, inklusive användning av Mätkoder för att lägga till information om attributet och visa punkter och linjer på kartan med olika symboler.