# Mäta en detaljpunkt

Metoden Detaljpunkt är den mätmetod som används mest. Du kan mäta en detaljpunkt i alla typer av GNSS-mätningar förutom i en FastStatic-mätning.

1. Tryck på och välj Mätning/Mätpunkter, eller tryck på Mätning i kartan utan något valt.
2. I fältet Metod väljer du mätning av detaljer.

3. Ange Punktnamn och Kod. Se Välja funktionskoder i Mät punkter eller Mät detaljerad punkt.

   Om den valda koden har attribut, visas skärmtangenten Attrib. Tryck på Attrib och fyll i fälten för attribut. Se Ange attributvärden vid mätning av en punkt. Tryck på Lagra.

4. Mata in ett värde i Antennhöjd‑ fältet och se till att inställningen i Mät till‑ fältet är inställd på lämpligt sätt.
5. Placera mottagaren och tryck på Mät.

   Om du använder IMU-lutningskompensation och IMU inte är i nivå, kan du luta stången efter behov.Statusfältet visar .Håll stångens spets stilla vid mätningen.

   Om du inte använder IMU-lutningskompensation och IMU inte är i nivå, håller du stången i nivå.

   Om du använder en mottagare som stöder GNSS eBubbla, använder du eBubblan för att hålla stången i nivå.Statusfältet visar .Håll stångens spets vertikalt och stilla vid mätningen.

   Aktivera Auto. mätning för att initiera en mätning automatiskt, för att mäta punkter snabbare. Se Automatisk mätning.

6. När den förinställda mättiden och noggrannheten har uppnåtts, lagras punkten automatiskt när Lagra punkt automatiskt är aktiverat.Om Lagra punkt automatiskt inte är aktiverat, trycker du på Lagra.Se Auto - lagra punkt.

- För att söka efter nästa tillgängligt punktnamn, trycker du på Hitta.Ange det punktnamn som du vill börja söka från (2000 i detta exempel) och tryck på Enter.Programmet söker efter nästa tillgängliga punktnamn efter 2000 och infogar detta i fältet Punktnamn.

- För att lägga till en vertikal förskjutning till den uppmätta punkten, trycker du på Alternativ.Markera kryssrutan Lägg till vertikal förskjutning och ange ett värde i fältet Vertikal förskjutning på skärmen Mät punkter.
- För att konfigurera inställningarna för kvalitet, noggrannhet och lutning, trycker du på Alternativ.Se Alternativ för GNSS-punkter.

- Du kan trycka på den tomma skärmtangenten i det nedre högra hörnet för att godkänna mätningen innan kraven för mätningstid eller noggrannhet är uppfyllda.