# Tvärlutningar

Definiera en tvärlutning när du behöver bekräfta konstruktionen av en vägyta - i normala fall körbanan.

- Tvärlutningar kan användas vid utsättning från en vägdesignfil. Tvärlutningar kan användas vid utsättning av Väglinjer och ytor.

- En tvärlutning måste definieras i tvärsektionsvyn.
- En tvärlutning kan inte definieras vid mätning av din position relativt till vägen eller vid utsättning av en sidolutning.

Vid användning av en tvärlutning sträcks vanligtvis en vajer (1) från ena sidan av vägen till den andra som är fixerad i läge (2) på respektive påle. Därefter kontrolleras om vajern ligger på den konstruerade vägytan (4). Processen upprepas för vägens andra sida genom att fästa vajern i käpparna vid position (3). För att underlätta granskningen av den konstruerade vägytan kan man förskjuta tvärlutningen vertikalt så att vajern är ovanför marken. Om tvärlutningen är förskjuten måste avståndet från vajern till ytan vara konstant. Tvärlutningen rapporterar delta-värden vilket gör det möjligt att mäkra käppen med positionerna (2) och (3).

### Att definiera en tvärlutning

1. Definiera en horisontell konstruktionsoffset, vanligtvis vid Föregående sluttning, och ange om det behövs en vertikal förskjutning (offset).

   Den mindre enkelcirkeln (8) anger det valda läget och dubbelcirkeln (6) anger det valda läget justerat för de specificerade konstruktionsförskjutningar. Konstruktionsförskjutningen/arna visas som en grön linje (7).

2. Tryck på Tvärlutning i plan- eller tvärsektionsvyn, och följ anvisningarna på skärmen för att definiera tvärlutningen.

   Den valda linjen (1) visas som en fet grön linje.En helstreckad grön linje (2) sträcks ut från den valda linjen för att genomskära en vertikal linje (4) vid målets flukt (3).

   Du kan inte definiera en tvärlutning genom att välja en linje som definierar en sidolutning.

3. Tryck på Godkänn.

4. Tryck på Starta.
5. Navigera till prismat och sätt sedan ut läget.

6. Använd värdet VL‑tvärslutning (5) för att markera flukten vid det andra läget.

### För att sluta använda tvärlutningen

Om du vill inaktivera funktionen tvärlutning Tryck på Tvärlutning och på Rensa och sedan på Stäng, för att inaktivera tvärlutningsfunktionen.