# Skriva in horisontell linjegeometri

Använd stegen nedan för att skriva in den horisontella linjeföringen för den valda tunneln.Se För att definiera en tunnel på kartan för att definiera den horisontella linjegeometrin genom att välja objekt på kartan.

1. Tryck på Horisontell linjeföring.

2. Tryck på Ny.

   Element ‑fältet är inställ till Startpunkten.

3. För att definiera startpunkten:
   1. Mata in Startstationen.

   2. I fältet Metod väljer du:

      - Skriv in koordinater och ange sedan värdena i fälten Start Nord och Start Öst.

      - Välj punkt och anger Punktnamnet.

        Starta nord‑ och Starta öst ‑fälten uppdateras med värdena för den inmatade punkten.

        För att redigera Starta nord och Starta öst ‑värden när dessa har härletts från en punkt, byt metoden till Mata in koordinater.

   3. Mata in Stationsintervallet .

   4. Tryck på Lagra.

      Startpunkten visas i det grafiska fönstret.

4. För att lägga till element i linjegeometrin:

   1. Tryck på Ny.

   2. Välj typ av Element och fyll i resten av fälten.

      Se ämnet för den valda inmatningsmetoden, för ytterligare information.

   3. Tryck på Lagra.

      Elementet visas i den grafiska vyn.

   4. Fortsätt att lägga till element efter behov.

      Varje element läggs till efter det föregående elementet. För att infoga det på en särskild plats markerar du elementet i den grafiska vy som du vill att det ska hamna efter, och trycker på Ny.

5. Tryck på Godkänn, när du är klar.
6. Mata in de andra tunnelkomponenterna, eller tryck Lagra för att lagra tunneldefinitionen.